基于LTE的车联网无线通信技术 直接通信系统技术要求

Direct Communication System Technical Requirements for LTE-based vehicular communication

|  |
| --- |
| 征求意见稿 |
|  |

目 次

[1 范围 6](#_Toc25167492)

[2 规范性引用文件 6](#_Toc25167493)

[3 术语和定义 6](#_Toc25167494)

[3.1 定义 6](#_Toc25167495)

[3.1.1 关键事件标志 6](#_Toc25167496)

[3.1.2 关键事件条件 6](#_Toc25167497)

[3.1.3 紧急制动（Hard Braking） 6](#_Toc25167498)

[3.1.4 无线子系统MAC地址 6](#_Toc25167499)

[3.2 缩略语 7](#_Toc25167500)

[4 系统概述 9](#_Toc25167501)

[5 应用描述 10](#_Toc25167502)

[6 BSM消息 11](#_Toc25167503)

[6.1.1 标准技术要求 12](#_Toc25167508)

[6.1.2 定位和定时要求 16](#_Toc25167509)

[6.1.3 BSM消息发送要求 17](#_Toc25167510)

[6.1.4 射频性能要求 32](#_Toc25167511)

[6.1.5 安全与隐私要求 32](#_Toc25167512)

[7 SPAT消息 34](#_Toc25167513)

[7.1.1 标准技术要求 34](#_Toc25167514)

[7.1.2 [定位和定时要求] 34](#_Toc25167515)

[7.1.3 SPAT消息发送要求（星云互联） 34](#_Toc25167516)

[7.1.4 射频性能要求（华为） 34](#_Toc25167517)

[7.1.5 安全要求（国汽智联） 34](#_Toc25167518)

[8 MAP消息 35](#_Toc25167519)

[8.1.1 标准技术要求 35](#_Toc25167520)

[8.1.2 [定位和定时要求] 35](#_Toc25167521)

[8.1.3 MAP消息发送要求（星云互联） 35](#_Toc25167522)

[8.1.4 射频性能要求（华为） 35](#_Toc25167523)

[9 RSM消息 36](#_Toc25167524)

[9.1.1 标准技术要求 36](#_Toc25167525)

[9.1.2 [定位和定时要求] 36](#_Toc25167526)

[9.1.3 RSM消息发送要求（星云互联） 36](#_Toc25167527)

[9.1.4 射频性能要求（华为） 36](#_Toc25167528)

[9.1.5 安全要求（国汽智联） 36](#_Toc25167529)

[10 RSI消息 37](#_Toc25167530)

[10.1.1 标准技术要求 37](#_Toc25167531)

[10.1.2 [定位和定时要求] 38](#_Toc25167532)

[10.1.3 38](#_Toc25167533)

[10.1.4 RSI消息发送要求（星云互联） 38](#_Toc25167534)

[10.1.5 射频性能要求（华为） 45](#_Toc25167535)

[10.1.6 安全要求（国汽智联） 45](#_Toc25167536)

[附录 45](#_Toc25167537)

[A.1 Path History 参考设计（信息性附录） 45](#_Toc25167538)

[A.1.1介绍 45](#_Toc25167539)

[A1.2 Path History需求 46](#_Toc25167540)

[A1.3 Path History设计 46](#_Toc25167541)

[A1.4 PH功能模块信号接口描述 55](#_Toc25167542)

[A.1.5 测试结果 56](#_Toc25167543)

[A.1.6 总结 65](#_Toc25167544)

[A.2 PATH PREDICTION参考设计（信息性附录） 65](#_Toc25167545)

[A2.1简介 65](#_Toc25167546)

[A.2.2 PP设计方法 66](#_Toc25167547)

[A.2.3半径计算 66](#_Toc25167548)

[A.2.4 置信度计算 68](#_Toc25167549)

[A.2.5 校准 69](#_Toc25167550)

[A.3开阔测试环境 （规范性附录） 71](#_Toc25167551)

[A.4计算车辆参考位置点（规范性附录） 71](#_Toc25167552)

[A.5消息映射（信息性附录） 72](#_Toc25167553)

[A.6 DE\_EventType（交通事件索引）类型及取值 73](#_Toc25167554)

前 言

本标准定义了基于LTE的车联网无线通信技术 直接通信系统技术要求，定义了基于LTE V2X直接通信（PC5）的V2V/V2I通信系统的技术要求，该通信系统具备在PC5接口上传输和接收BSM、SPaT、MAP、RSM、RSI等消息的能力，包括涉及到V2V/V2I通信的技术概要，以及相关参数定义、通信、定位和信息安全相关功能要求以及最小性能要求。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由xxx提出并归口。

本标准执笔单位：

本标准主要执笔人：

本标准支持单位：

# 范围

本规范定义基于LTE V2X直接通信PC5 mode 4的V2V/V2I通信系统的技术要求，包括V2V/V2I直接通信的技术概要、互联互通参数设置要求、通信功能、定位功能和信息安全功能技术要求以及其最小性能要求。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

1. T/CSAE 53-2017 合作式智能运输系统 车用通信系统 应用层及应用数据交互标准
2. SAE J3161 V2V车载安全通信系统性能需求 (On-Board System Requirements for V2V Safety Communications)
3. 3GPP TS36.321 Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Medium Access Control (MAC) protocol specification (Release 14)
4. 3GPP TS36.101 Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); User Equipment (UE) radio transmission and reception (Release 14)
5. 3GPP TS23.285 Architecture enhancements for V2X services (Release 14)
6. 3GPP TS23.303 Proximity-based services (ProSe); Stage 2 (Release 14)
7. [YD/T 3340-2018](http://www.ptsn.net.cn/standard/std_query/show-yd-5394-1.htm)《[基于LTE的车联网无线通信技术空中接口技术要求](http://www.ccsa.org.cn/workstation/project_disp.php?auto_id=6032" \t "_blank" \o "基于LTE的车联网无线通信技术空中接口技术要求)》
8. YD/T xxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术 网络层技术要求》
9. YD/T xxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术 消息层技术要求》
10. YD/T xxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的车载终端设备技术要求》
11. YD/T xxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术-支持直连通信的路侧设备技术要求》
12. “车联网（智能网联汽车）直连通信使用5905-5925MHz频段管理规定（暂行）” <http://www.miit.gov.cn/newweb/n1146290/n4388791/c6483506/content.html>

# 术语和定义

## 定义

### 关键事件标志

紧急制动（Hard Braking）, ABS, Traction Control, Stability Control event flags within DE\_VehicleEventFlags.

### 关键事件条件

当关键事件标志被置位时发生的事件

### 紧急制动（Hard Braking）

当车辆减速的加速度大于0.4g时 [2]。

### 无线子系统MAC地址

3GPP TS36.321定义的24-bit源层2 ID（Source Layer-2 ID）。

## 缩略语

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ABS | 制动防抱死系统 | Anti-lock Braking System |
| ASN.1 | 抽象语法标记 | Abstract Syntax Notation One |
| AVW | 异常车辆提醒 | Abnormal Vehicle Warning |
| BSM | 基本安全消息 | Basic Safety Message |
| BSW/LCW | 盲区预警/变道预警 | Blind Spot Warning/Lane Change Warning |
| CAV | 防撞距离 | Collision Avoidance Range |
| C-ITS | 中国智能交通产业联盟 | China ITS Industry Alliance |
| CLW | 车辆失控预警 | Control Lost Warning |
| C-SAE | 中国汽车工程学会 | Society of Automotive Engineers of China |
| DE | 数据元素 | Data Element |
| DF | 数据帧 | Data Frame |
| DME | 专用管理实体 | Dedicated Management Entity |
| DNPW | 逆向超车预警 | Do Not Pass Warning |
| DSM | 专用短消息 | Dedicated Short Message |
| DSMP | 专用短消息协议 | Dedicated Short Message Protocol |
| DTI | 到交叉口的距离 | Distance-to-Intersection |
| HMI | 人机交互界面 | Human Machine Interface |
| EBW | 紧急制动预警 | Emergency Brake Warning |
| ESP | 车身电子稳定系统 | Electronic Stability Program |
| ETC | 电子不停车收费系统 | Electronic Toll Collection |
| ETSI | 欧洲电信标准化协会 | European Telecommunications Standards Institute |
| EVW | 紧急车辆提醒 | Emergency Vehicle Warning |
| FCW | 前向碰撞预警 | Forward Collision Warning |
| GB | 中国国家标准 | Guo Biao (Nation Standard) |
| GLOSA | 绿波车速引导 | Green Light Optimal Speed AHMIsory |
| GNSS | 全球导航卫星系统 | Global Navigation Satellite System |
| GPS | 全球定位系统 | Global Positioning System |
| HLN | 道路危险状况预警 | Hazardous Location Warning |
| HV | 主车 | Host Vehicle |
| ICW | 交叉路口碰撞预警 | Intersection Collision Warning |
| ID | 标识 | Identification |
| ISO | 国际标准化组织 | International Standards Organization |
| ITS | 智能交通系统 | Intelligent Transport Systems |
| IVS | 车内标牌 | In-Vehicle Signage |
| LDW | 车道偏离预警系统 | Lane Departure Warning |
| LTA | 左转辅助 | Left Turn Assistant |
| LTE-V2X | 基于LTE的车载设备与其他设备通讯 | Long Term Evolution-Vehicle to Everything |
| NHTSA | 美国高速公路安全管理局 | National Highway Traffic Safety Administration |
| OBU | 车载单元 | On-Board Unit |
| P2P | 点对点 | Point to Point |
| RSA | 路侧单元发布的交通事件消息 | Road Side Alert |
| RSM | 路侧单元消息 | Road Side Message |
| RSU | 路边单元 | Road Side Unit |
| RV | 远车 | Remote Vehicle |
| SAE | 美国汽车工程师学会 | Society of Automotive Engineers |
| SLW | 限速预警 | Speed Limit Warning |
| SPAT | 信号灯消息 | Signal Phase and Timing Message |
| SPI | 服务提供者接口 | Service Provider Interface |
| SVW | 闯红灯预警 | Signal Violation Warning |
| TC | 目标分类 | Target Classification |
| TCS | 牵引力控制系统 | Traction Control System |
| TJW | 前方拥堵提醒 | Traffic Jam Warning |
| TTC | 碰撞预计时间 | Time-to-Collision |
| TTI | 到达交叉口预计时间 | Time-to-Intersection |
| UPER | 非对齐压缩编码规则 | Unaligned Packet Encoding Rules |
| V2I | 车载单元与路侧单元通讯 | Vehicle to Infrastructure |
| V2P | 车载单元与行人设备通讯 | Vehicle to Pedestrians |
| V2V | 车载单元之间通讯 | Vehicle to Vehicle |
| V2X | 车载单元与其他设备通讯 | Vehicle to Everything |
| VIN | 车辆识别码 | Vehicle ID Number |
| VNFP | 汽车近场支付 | Vehicle Near-Field Payment |
| VRUCW | 弱势交通参与者碰撞预警 | Vulnerable Road User Collision Warning |

# 系统概述

基于LTE的车联网直接通信系统是通过人、车、路信息交互，实现车辆和基础设施之间、车辆与车辆、车辆与人之间的智能协同与配合的一种通信系统。车载通信系统实现了智能运输系统的不同子系统之间的信息交互。通过与交通系统中各个参与元素的直接通信，车载通信系统可以为包括提升道路安全、提高交通通行效率和提供各种信息服务的应用提供有效信息支持。

图 1给出了车辆-车辆（V2V）直接通信系统架构。对于车载设备而言，其通常包括了以下几个子系统：

* 无线电通信系统——接收和发送LTE V2X PC5信号。
* 定位系统——该子系统通常包含全球导航卫星系统（GNSS, Global Navigation Satellite System）接收器，可用以提供车辆的位置、方向、和时间等信息。该子系统可以通过车速信号、惯性测量单元、差分定位系统等方式来实现增强定位技术。本标准6.2.2给出了定位的基本要求，6.2.3.5给出了定位的精度要求。
* 车载设备处理单元——运行程序以生成需要发送的空中信号，以及处理接收的空中信号。
* 天线——实现射频信号的接收和发送。

车载设备通过接口与应用电子控制单元相连，应用电子控制单元中运行程序实现车用通信系统的应用，并通过人机交互界面（HMI, Human Machine Interface）来实现对驾驶员的提醒和交互，包括图像、声音、振动等方式。在某些场合，应用电子控制单元和车载设备处理单元在一个物理设备中实现。



*图 1车-车直接通信系统架构示意图*

图 2给出了车辆-路边设施（V2I）直接通信系统架构，对于路边设施单元设备而言，其通常包括了以下几个子系统：

* 无线电通信系统——接收和发送LTE V2X PC5信号。
* 路边设施处理单元——运行程序以生成需要发送的空中信号，以及处理接收的空中信号。
* 天线——实现射频信号的接收和发送。

信息处理计算单元主要负责将其接收到的数据和/或感知到的数据进行处理，该单元与RSU进行信息交互，其他可能存在的相关单元可负责具体信息的收集和感知，如传感器感知路面情况等。



*图 2 车-路直接通信系统架构示意图*

# 应用描述

本小节对本标准所考虑和涉及到的主要应用进行描述，详细的应用描述和相应需求参见T/CSAE 53-2017《合作式智能运输系统 车用通信系统应用层及应用数据交互标准》。下表给出了本标准所使能的主要应用列表。

*表 1 应用*

| **类别** | **通信方式** | **应用名称** |
| --- | --- | --- |
| 安全 | V2V | 前向碰撞预警 |
| V2V/V2I | 交叉路口碰撞预警 |
| V2V/V2I | 左转辅助 |
| V2V | 盲区预警/变道辅助 |
| V2V | 逆向超车碰撞预警 |
| V2V-Event | 紧急制动预警 |
| V2V-Event | 异常车辆提醒 |
| V2V-Event | 车辆失控预警 |
| V2I | 道路危险状况提示 |
| V2I | 限速预警 |
| V2I | 闯红灯预警 |
| V2P/V2I | 弱势交通参与者预警 |
| 效率 | V2I | 基于信号灯的车速引导 |
| V2I | 车内标牌 |
| V2I | 前方拥堵提醒 |
| V2I/V2V | 紧急车辆信号优先权/高优先级车辆让行 |

# BSM消息

### 标准技术要求

#### 概述

系统通过车-车接口发送和接收BSM，从而与其他车辆（系统）通信。

* BSM的格式和内容符合《基于LTE的车联网无线通信技术 消息层技术要求》
* BSM作为专用短距离通信短消息（DSM）使用YD/T xxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术 网络层技术要求》中的DSMP，通过LTE V2X PC5接口采用mode 4进行发送
* 空中接口符合[YD/T 3340-2018](http://www.ptsn.net.cn/standard/std_query/show-yd-5394-1.htm)《[基于LTE的车联网无线通信技术空中接口技术要求](http://www.ccsa.org.cn/workstation/project_disp.php?auto_id=6032" \t "_blank" \o "基于LTE的车联网无线通信技术空中接口技术要求)》的要求

#### 接入层/PC5

车载系统PC5接口对应的接入层应符合如下要求：

1. 车载系统应符合YD/T 3340-2018及YD/T xxxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的车载终端设备技术要求》所规定的直连通信相关要求。
2. 车载系统的工作频段范围为5905-5925MHz频段。
3. 车载系统进行直连通信时的同步源应优先考虑GNSS。
4. 车载系统的接入层可支持向上层提供拥塞控制相关测量参数的能力。对于支持该能力的车载系统，应基于YD/T xxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的车载终端设备技术要求》表A.1和表A.4向上层提供如下两种信息中的至少一种：

* 当前的CBR测量值；
* 当前满足CR limit要求的Max data rate建议值。

1. 在初次使用前，车载系统至少应预配置或存储YD/T xxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的车载终端设备技术要求》附录A所规定的初始预配置参数或映射关系，并将初始参数值设置为YD/T xxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的车载终端设备技术要求》所规定的相应取值。
2. 在未从可信来源处获得参数更新的情况下，车载系统应将上述初始预配置参数作为当前有效的预配置参数。

注：预配置参数指的是在没有网络辅助的情况下PC5无线通信子系统通信所需要的参数。

接入层数据发送应符合如下要求：

1. 当车载系统发送BSM消息时：

* 应采用广播发送方式。
* 应支持采用传输模式4进行数据发送。在发送BSM消息时，宜采用感知加半持续调度的资源选择方式。
* PDCP头的3-bit SDU类型应设为011，应采用16-bit的PDCP SN。PGK标识、PTK标识和PDCP SN应设为0。

1. 车载系统在使用PC5发送业务数据时应采用RLC UM模式，采用5-bit的RLC SN。
2. MAC头的4-bit V域应设为0011。
3. 车载系统在使用预配置参数进行直连通信时，应支持接入层拥塞控制，且拥塞控制参数应符合YD/T xxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的车载终端设备技术要求》表A.4要求。

接入层数据接收应符合如下要求：

1. 车载系统接收STCH业务数据时，应采用RLC UM模式。

#### 网络层

网络层应符合YD/T xxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术 网络层技术要求》。

数据包发送行为：

1. 应使用DSMP发送BSM数据包。DSMP版本应填写为0。ApplicationIdentifier应取值为BSM-AID（此取值仅用于BSM数据包发送）。DSM.request原语中的Network ProtocolType应取值为4。

* 适配层应将帧头中的Protocol Type填写为4。适配层应指示PDCP SDU type取值为non-IP。
* 网络层应使用广播方式进行发送，DSM.request原语中不应出现Source MAC address、Peer MAC address。

1. 广播方式传输下（即DSM.request原语中Source MAC address、Peer MAC address不出现）：

* 适配层应随机产生并维持24比特Source\_Layer-2 ID，若ADAPTATION-LAYER.request中出现Application layer ID changed域，适配层应重新随机产生24比特Source\_Layer-2 ID。适配层产生的24比特Source\_Layer-2 ID应不等于0xFFFFFF（default Destination Layer-2 ID），且不属于0x000000-0x010000。
* 适配层应根据《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的车载终端设备技术要求》表A.1，将ApplicationIdentifier映射为24比特Destination\_Layer-2 ID并指示给接入层。

1. 适配层应根据《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的车载终端设备技术要求》表A.2，将发送数据包的Priority映射为PPPP并指示给接入层。
2. 当上层提供Traffic Period参数时，网络层应将其指示给下层。

数据包接收行为：

1. 适配层应根据《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的车载终端设备技术要求》表A.1，将24比特Destination\_Layer-2 ID映射为ApplicationIdentifier。
2. 适配层应根据《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的车载终端设备技术要求》表A.3，将接收数据包的PPPP映射为Priority。
3. 当下层提供CBR或Max data rate参数时，网络层应将其指示给上层。

#### 应用层

本小节规定应用层标准要求，应用层标准采用《基于LTE的车联网无线通信技术 消息层技术要求》，下文缩写为《消息层技术要求》。

|  |  |
| --- | --- |
| 条目 | 要求 |
| 消息编码方式 | 应用层消息遵循ASN.1定义的消息格式打包，采用UPER编码方式进行编码。《消息层技术要求》-4.2 |
| 消息帧 | |
| MessageFrame | BSM消息应采用MessageFrame消息帧统一格式进行交互。《消息层技术要求》-4.3.1 |
| 消息 | |
| Msg\_BSM | 遵循Msg\_BSM定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.2.1 |
| 数据帧 | |
| DF\_AccelerationSet4Way | 遵循DF\_AccelerationSet4Way定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.3.1 |
| DF\_BrakeSystemStatus | 遵循DF\_BrakeSystemStatus定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.3.2 |
| DF\_DDateTime | 遵循DF\_DDateTime定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.3.6 |
| DF\_FullPositionVector | 遵循DF\_FullPositionVector定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.3.7 |
| DF\_MotionConfidenceSet | 遵循DF\_MotionConfidenceSet定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.3.16 |
| DF\_PathHistory | 遵循DF\_PathHistory定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.3.24 |
| DF\_PathHistoryPoint | 遵循DF\_PathHistoryPoint定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.3.25 |
| DF\_PathHistoryPointList | 遵循DF\_PathHistoryPointList定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.3.26 |
| DF\_PathPrediction | 遵循DF\_PathPrediction定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.3.28 |
| DF\_Position3D | 遵循DF\_Position3D定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.3.41 |
| DF\_PositionConfidenceSet | 遵循DF\_PositionConfidenceSet定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.3.42 |
| DF\_PositionOffsetLL | 遵循DF\_PositionOffsetLL定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.3.43 |
| DF\_PositionOffsetLLV | 遵循DF\_PositionOffsetLLV定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.3.44 |
| DF\_VehicleClassification | 遵循DF\_VehicleClassification定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.3.54 |
| DF\_VehicleSafetyExtensions | 遵循DF\_VehicleSafetyExtensions定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.3.55 |
| DF\_VehicleSize | 遵循DF\_VehicleSize定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.3.56 |
| DF\_VerticalOffset | 遵循DF\_VerticalOffset定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.3.57 |
|  |  |
| 数据元素 | |
| DE\_Acceleration | 遵循DE\_Acceleration定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.4.1 |
| DE\_AntiLockBrakeStatus | 遵循DE\_AntiLockBrakeStatus定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.4.3 |
| DE\_AuxiliaryBrakeStatus | 遵循DE\_AuxiliaryBrakeStatus定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.4.4 |
| DE\_BasicVehicleClass | 遵循DE\_BasicVehicleClass定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.4.5 |
| DE\_BrakeAppliedStatus | 遵循DE\_BrakeAppliedStatus定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.4.6 |
| DE\_BrakeBoostApplied | 遵循DE\_BrakeBoostApplied定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.4.7 |
| DE\_BrakePedalStatus | 遵循DE\_BrakePedalStatus定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.4.8 |
| DE\_CoarseHeading | 遵循DE\_CoarseHeading定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.4.9 |
| DE\_Confidence | 遵循DE\_Confidence定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.4.10 |
| DE\_DDay | 遵循DE\_DDay定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.4.11 |
| DE\_DHour | 遵循DE\_DHour定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.4.13 |
| DE\_DMinute | 遵循DE\_DMinute定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.4.14 |
| DE\_DMonth | 遵循DE\_DMonth定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.4.15 |
| DE\_DSecond | 遵循DE\_DSecond定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.4.16 |
| DE\_DTimeOffset | 遵循DE\_DTimeOffset定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.4.17 |
| DE\_DYear | 遵循DE\_DYear定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.4.18 |
| DE\_Elevation | 遵循DE\_Elevation定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.4.19 |
| DE\_ElevationConfidence | 遵循DE\_ElevationConfidence定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.4.20 |
| DE\_ExteriorLights | 遵循DE\_ExteriorLights定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.4.21 |
| DE\_GNSSstatus | 遵循DE\_GNSSstatus定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.4.22 |
| DE\_Heading | 遵循DE\_Heading定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.4.23 |
| DE\_HeadingConfidence | 遵循DE\_HeadingConfidence定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.4.24 |
| DE\_Latitude | 遵循DE\_Latitude定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.4.37 |
| DE\_Longitude | 遵循DE\_Longitude定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.4.39 |
| DE\_MsgCount | 遵循DE\_MsgCount定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.4.41 |
| DE\_PositionConfidence | 遵循DE\_PositionConfidence定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.4.51 |
| DE\_RadiusOfCurvature | 遵循DE\_RadiusOfCurvature定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.4.54 |
| DE\_Speed | 遵循DE\_Speed定义的数据格式与内容。《应用层技术要求》-4.3.4.60 |
| DE\_SpeedConfidence | 遵循DE\_SpeedConfidence定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.4.61 |
| DE\_StabilityControlStatus | 遵循DE\_StabilityControlStatus定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.4.63 |
| DE\_SteeringWheelAngle | 遵循DE\_SteeringWheelAngle定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.4.64 |
| DE\_SteeringWheelAngleConfidence | 遵循DE\_SteeringWheelAngleConfidence定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.4.65 |
| DE\_TimeConfidence | 遵循DE\_TimeConfidence定义的数据格式与内容。《应用层技术要求》-4.3.4.66 |
| DE\_TimeOffset | 遵循DE\_TimeOffset定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.4.68 |
| DE\_TractionControlStatus | 遵循DE\_TractionControlStatus定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.4.69 |
| DE\_TransmissionState | 遵循DE\_TransmissionState定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.4.70 |
| DE\_VehicleEventFlags | 遵循DE\_VehicleEventFlags定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.4.71 |
| DE\_VehicleHeight | 遵循DE\_VehicleHeight定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.4.72 |
| DE\_VehicleLength | 遵循DE\_VehicleLength定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.4.73 |
| DE\_VehicleWidth | 遵循DE\_VehicleWidth定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.4.74 |
| DE\_VerticalAcceleration | 遵循DE\_VerticalAcceleration定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.4.75 |
| DE\_YawRate | 遵循DE\_YawRate定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.4.82 |

### 定位和定时要求

#### 定位

车载定位子系统至少应该包含一个独立的全球导航卫星系统（GNSS）接收终端，能够支持北斗或GPS卫星定位系统；也可以同时支持Galileo/GLONASS等卫星定位系统，以及公开接口标准的定位增强系统。

该子系统需要能够以一个预设的频率*vPosDetRate*（>=10 Hz）输出符合6.2.2.3所定义的自车位置坐标，且要提供确认该坐标时的UTC时间。位置坐标和时间都应该符合本规范所定义的精度要求。


#### 定位增强

如果单纯的GNSS定位精度不足以支持系统精度要求（见6.2.3.5），车载定位子系统可支持惯导与GNSS定位的融合，或者同时可支持定位增强系统的接入，包括统一接口标准的地基增强系统和/或星基增强系统。进一步的，定位子系统可支持其他传感器的融合定位技术来进一步提高定位精度，如，基于视觉特征匹配和高精度地图的融合定位、接收路侧智能感知设备的定位信息等手段。

#### 坐标系统与定位参考点

BSM中所报告的车辆位置（位置参照），应以符合国家高精偏转的坐标系（高精偏转下的GCJ-02坐标）系统及其参考椭圆为参照的投影至路表（道路平面）的一个点（纬度，经度和海拔高度）。该点为道路平面上车辆的包络矩形的中心，此矩形覆盖车辆的最远前端和后端，以及侧边到侧边的点，包含外部后视镜等原始设备（如图 4所示）。

注：GNSS天线位置不同于位置参照。A.4给出了如何将GNSS天线位置折算至位置参照的一个示例。因道路倾斜导致的位置参照的变化可以忽略，但测试可在平坦道路条件(坡度 < 0.2% ，横断面坡度 < 2%)下进行，以避免在测试中引入相关的偏差。



*图 3 BSM消息中的车辆位置参考点*

#### 系统时间

系统中应该包含一个符合UTC的参考时钟，满足设定的精度值*vTimeAccuracy*（1毫秒）。系统每次输出位置信息时应同时决定遵照UTC参照的当前系统时间。

注：系统有同步至UTC的时间(DE\_DSecond)以支持位置和时间的推算以及安全要求。系统可采用GNSS接收器配合相应的每秒一次脉冲(1PPS)以实现参考时钟。

### BSM消息发送要求

#### 消息内容

* 当满足表 4中定义的BSM发送最小准则的要求时，系统应按照6.1.3.2和6.1.3.7中的时间要求传输BSM消息。
* 系统在传输一个BSM消息时，会相应生成一个带MSG\_BasicSafetyMessage的MSG\_MessageFrame，MSG\_BasicSafetyMessage的数据帧和数据单元在本标准和《基于LTE的车联网无线通信技术 消息层技术要求》中定义。
* 所有的BSM消息在《基于LTE的车联网无线通信技术 消息层技术要求》和T/CSAE 53-2017中定义。另外，DF\_VehicleSafetyExtensions数据帧定义了车辆安全辅助信息集合，作为基础安全数据的补充。 DF\_VehicleSafetyExtensions数据帧应包含两个子数据帧：DF\_PathHistory（车辆历史轨迹）和DF\_PathPrediction（路线预测），均为必选项。
* DF\_VehicleSafetyExtensions数据帧可包含数据元素DE\_VehicleEventFlags。这个数据元素定义了一系列车辆的特殊状态。如果DE\_VehicleEventFlags某一比特位设置为1，表示车辆处于该比特位所对应的状态。DE\_VehicleEventFlags是可选项，只有当至少有一种对应状态被激活或者从激活状态恢复才需要且必须要设置，且此时需要包含该数据单元。
* DF\_VehicleSafetyExtensions数据帧可包含数据元素DE\_ExteriorLights。DE\_ExteriorLights定义车身周围的车灯状态。如果DE\_ExteriorLights中所有的比特位都没有设置，那么默认所有的车灯都处于关闭状态。DE\_ExteriorLights是必选项，当至少其中一种状态被激活或者从被激活状态恢复才需要且必须要设置，且此时需要包含该数据单元。


注：在BSM消息中车辆基本类型DE\_BasicVehicleClass不可省略。根据T/CSAE 53-2017中定义，当DE\_BasicVehicleClass设置为0时，表示为未知车辆类型。这时我们可以默认为非优先级车辆。

注：数据集交互的编解码方式遵循非对齐压缩编码规则UPER（Unaligned Packet Encoding Rules）。

#### 第一条消息生成

当满足表 4中定义的BSM发送最小准则的要求时，系统应按照本章节的时间要求传输BSM消息。当不满足表 4中定义的BSM发送最小准则的要求时，系统应参考6.2.3.4运行。

* 系统设备启动后，第一个BSM消息的产生应有随机的起始时间，以避免其发送的BSM与其他系统发送的BSM发生持续性的冲突。这个起始时间是6.2.3.7中计算时间间隔的基础，在图 5中给出。



*图 4计算时间间隔之间的关系：vCBPMeasInt, vPERSubInterval, vPERInterval和vTxRateCntrlInt*

* 在系统设备启动并生成了第一条BSM消息后，系统应在后续计划生成时间（见6.2.3.7）生成后续BSM消息。

注:在基于蜂窝通信的系统中，在数据包生成的时间和数据包传输的时间之间可能存在一个相对较小的非确定排队延迟，该时延可能由PC5 SPS产生。因此，本标准使用“生成”代替“传输”（详见3GPP 36.101和36.321)。

#### 优先级（PPPP）设置

当无关键事件标志（Critical Event Flags）时，系统应将BSM的PPPP [23.285, 23.303]设置为5。BSM采用SPS发送。

注：如果SPS无法容纳最近一条BSM的大小，则其根据3GPP规范被调整。

对于有一个或多个关键事件标志的BSM，系统应将其PPPP [23.285, 23.303]设置为2。在一个新的关键事件标志之后发送的第一条BSM不采用SPS，而是尽快发送。后续的BSM采用对应的新SPS发送。

#### 发送最小准则

当达到表 4中定义的BSM发送最小准则的要求时，系统应传输BSM消息。否则系统将停止发送BSM消息，直到系统重新满足该准则的要求为止。

*表 4 发送最小准则*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据单元/字段 | 必选/可选 | 参考章节  (本标准) | 备注 |
| DE\_MsgCount | 必选 | 6.2.3.5.1 | 发送方为自己发送的同类消息，依次进行编号。编号数值为0~127。  当发送方开始发起某一类数据时，它可以随机选择起始编号，随后依次递增。发送方也可以在连续发送相同的数据帧时，选择使用相同的MsgCount消息编号。编号到达127后，则下一个回到0。 |
| id | 必选 | 6.2.3.5.2 | 车辆id |
|  |  |  |  |
| DE\_DSecond | 必选 | 6.2.3.5.3 | 定义1分钟内的毫秒级时刻。分辨率为1毫秒，有效范围是0~59999。60000及以上表示未知或无效数值。 |
| DF\_Position3D | 必选 |  | 三维的坐标位置，包括经纬度和高程。 |
| DE\_Latitude | 必选 | 6.2.3.5.4 | 定义纬度数值，北纬为正，南纬为负。分辨率1e-7°。 |
| DE\_Longitude | 必选 | 6.2.3.5.4 | 定义经度数值。东经为正，西经为负。分辨率为1e-7°。 |
| DE\_Elevation | 必选 | 6.2.3.5.5 | 定义车辆海拔高程。分辨率为0.1米。数值-4096表示无效数值。 |
| DF\_PositionalAccuracy | 必选 | 6.2.3.5.6 | 定义定位系统的（经纬度和高程）的综合精度。 |
| DF\_PositionConfidenceSet | 可选 |  | 定义定位系统的（经纬度和高程）实时精度。 |
| DE\_Speed | 必选 | 6.2.3.5.7 | 车速大小。分辨率为0.02m/s。数值8191表示无效数值。 |
| DE\_TransmissionState | 可选 | 6.2.3.5.8 | 定义车辆档位状态。具体定义如下：   * Neutral：空档； * Park：停止档； * ForwardGears：前进档； * ReverseGears：倒档。 |
| DE\_Heading | 必选 | 6.2.3.5.9 | 为车辆航向角，即为车头方向与正北方向的顺时针夹角。分辨率为0.0125°。 |
|  |  |  |  |
| DF\_MotionConfidenceSet | 可选 |  | 描述车辆运行状态的精度。包括车速精度、航向精度和方向盘转角精度。 |
| DE\_SpeedConfidence | 可选 |  | 数值描述了95%置信水平的车速精度。该精度理论上只考虑了当前车速传感器的误差。但当系统能够自动检测错误并修正时，相应的精度数值也应该提高。 |
| DE\_HeadingConfidence | 可选 |  | 数值描述了95%置信水平的车辆航向精度。该精度理论上只考虑了当前航向传感器的误差。但当系统能够自动检测错误并修正时，相应的精度数值也应该提高。 |
| DE\_SteeringWheelAngleConfidence | 可选 |  | 数值描述了95%置信水平的方向盘转角精度。该精度理论上只考虑了当前方向盘转角传感器的误差。但当系统能够自动检测错误并修正时，相应的精度数值也应该提高。 |
| DF\_AccelerationSet4Way | 必选 | 6.2.3.5.11 | 定义车辆四轴加速度。其中：   * Long：纵向加速度。向前加速为正，反向为负； * Lat：横向加速度。向右加速为正，反向为负； * Vert：垂直加速度。沿重力方向向下为正，反向为负； * Yaw：横摆角速度。顺时针旋转为正，反向为负。 |
| DE\_Acceleration(纵向） | 必选 | 6.2.3.5.11 | 定义车辆纵向加速度。分辨率为0.01m/s2，数值2001为无效数值。 |
| DE\_Acceleration（横向） | 必选 | 6.2.3.5.11 | 定义横向车辆加速度。分辨率为0.01m/s2，数值2001为无效数值。 |
| DE\_VerticalAcceleration | 可选 | 6.2.3.5.11 | 定义Z轴方向的加速度大小，Z轴方向竖直向下，沿着Z轴方向为正。分辨率为0.02g，g为重力加速度典型值9.80665m/s2。 |
| DE\_YawRate | 必选 | 6.2.3.5.11 | 车辆横摆角速度。指汽车绕垂直轴的偏转，该偏转的大小代表汽车的稳定程度。如果偏转角速度达到一个阈值，说明汽车处于发生测滑或者甩尾等的危险工况。顺时针旋转为正，逆时针为负。数据分辨率为0.01°/s。 |
| DF\_BrakeSystemStatus | 条件性必选（备注：DF\_BrakeSystemStatus m中所有的参数都可能设置为不可用。但当至少有一种对应状态被激活或者从激活状态恢复，该事件及标志数值必须被设置和传输，即该DF是条件性必选） | 6.2.3.5.12 | 定义车辆的刹车系统状态。包括如下7种不同类型的状态：   * brakePadel：刹车踏板踩下情况； * wheelBrakes：车辆车轮制动情况； * traction：牵引力控制系统作用情况； * abs：制动防抱死系统作用情况； * scs：车身稳定控制系统作用情况； * brakeBoost：刹车助力系统作用情况； * auxBrakes：辅助制动系统（一般指手刹）情况。   当至少有一种对应状态被激活或者从激活状态恢复，该事件及标志数值必须被设置和传输。 |
| DE\_BrakePedalStatus | 可选 |  | 指示刹车踏板状态，即是否处在被踩下状态。 |
| DE\_BrakeAppliedStatus | 可选 |  | 定义四轮分别的刹车状态。这里将车辆的轮胎分为左前、右前、左后、右后四组。当车辆进行刹车时，该数值分别指示了四组轮胎的刹车情况。  当车辆为单排轮胎（摩托车等）时，分别以左前和左后表示其前、后轮，后侧轮胎对应数值置为0。当车辆某一组轮胎由多个组成时，其状态将等效为一个数值来表示。 |
| DE\_TractionControlStatus | 可选 |  | 定义牵引力控制系统实时状态。具体定义如下：   * Unavailable：系统未装备或不可用； * Off：系统处于关闭状态； * On：系统处于开启状态，但未触发； * Engaged：系统被触发，处于作用状态。 |
| DE\_AntiLockBrakeStatus | 可选 |  | 定义刹车防抱死系统（ABS）状态。 |
| DE\_StabilityControlStatus | 可选 |  | 定义车辆动态稳定控制系统状态。具体定义如下：   * Unavailable：系统未装备或不可用； * Off：系统处于关闭状态； * On：系统处于开启状态，但未触发； * Engaged：系统被触发，处于作用状态。 |
| DE\_BrakeBoostApplied | 可选 |  | 通过刹车辅助系统的状态，指示车辆紧急刹车状态。  刹车辅助系统通过对情况的判断，确定是否需要急刹车，进而确定是否需要接管刹车系统，在驾驶员未来得及做出反应时进行刹车。辅助系统可能通过监测油门踏板的突然松开或前置检测器，来判断紧急刹车的需求。 |
| DE\_AuxiliaryBrakeStatus | 可选 |  | 指示刹车辅助系统状态（通常为手刹）。 |
| DF\_VehicleSize | 必选 | 6.2.3.5.13 | 定义车辆尺寸大小。由车辆长、宽、高三个维度来定义，其中高度数值为可选项。 |
| DE\_VehicleWidth | 必选 | 6.2.3.5.13 | 定义车辆车身宽度。分辨率为1cm。数值0表示无效数据。 |
| DE\_VehicleLength | 必选 | 6.2.3.5.13 | 定义车辆车身长度。分辨率为1cm。数值0表示无效数据。 |
| DE\_VehicleHeight | 可选 |  | 定义车辆车身高度。分辨率为5cm。数值0表示无效数据。 |
| DF\_VehicleClassification | 必选 |  | 定义车辆的分类，可从各个维度对车辆类型进行定义。目前仅有车辆基本类型一项。 |
| DE\_BasicVehicleClass | 必选 |  | 定义车辆基本类型。其中“0”表示未知/不要求/不可用车型。 |
| DF\_VehicleSafetyExtensions | 必选 |  | 定义车辆安全辅助信息集合。用于BSM消息中，作为基础安全数据的补充。包括车辆特殊事件状态、车辆历史轨迹、路线预测、车身灯光状态等。 |
| DE\_VehicleEventFlags | 条件性必选（备注：当至少有一种对应状态被激活或者从激活状态恢复，该事件及标志数值必须被设置和传输, 即该DE是条件性必选） | 6.2.3.5.14 | 定义了一系列车辆的特殊状态。如果数据某一位被置1，表示车辆处于该位对应的状态。当至少有一种对应状态被激活或者从激活状态恢复，该标志数值才应该被设置和交互。当车辆收到一个包含车辆特殊状态的数据后，需要根据数据的内容，来选择特定的操作。 |
| DF\_PathHistory | 可选 | 6.2.3.5.15 | 定义车辆历史轨迹。利用一个参考轨迹点信息，以及一系列基于该参考信息的历史轨迹点，给出车辆一段完整的历史轨迹。车辆历史轨迹能够真实地反映其在当时的行驶状态，且从侧面反映当时其所在的道路和交通环境。数据单元中的参考轨迹点信息在时间上比所有轨迹点都要靠后（时间较晚）。 |
| DF\_PathPrediction | 必选 | 6.2.3.5.16 | 定义车辆的预测线路，主要是预测线路的曲率半径。 |
| DE\_ExteriorLights | 必选 | 6.2.3.5.17 | 定义车身周围的车灯状态。 |
| DE\_TimeConfidence | 可选 | 6.2.3.5.18 | 数值描述了95%置信水平的时间精度 |

#### 数据单元（data element）精度要求

##### DE\_MsgCount

当系统设备启动后发送第一条BSM时，系统应将DE\_MsgCount初始化为一个随机值，其范围为0到127（见[1][9]）。

如果用于签名BSM的证书自从发送最近一条BSM之后有变化，则系统在发送下一条BSM之前应将DE\_MsgCount重新初始化为一个随机值，其范围为0-127,（见 [1][9]）。

如果用于签名BSM的证书自从发送最近一条BSM之后无变化，则系统应将DE\_MsgCount设置为相比发送前一条BSM所用的值增加1，若编号达到127则下一个回到0。

##### Id

对于系统设备启动后生成的第一条BSM，系统应将车辆标示id初始化为一个随机值，其取值范围由[1][9]定义。

如果用于签名BSM的证书自从发送最近一条BSM之后有变化，则系统在发送下一条BSM之前应将id重新初始化为一个随机值，其范围由[1][9]定义。

如果证书无变化，则系统不改变id。

注：当安全证书有变化时，DE\_MsgCount, id, 无线子系统MAC 地址和SPS均被随机初始化。

##### DE\_DSecond

系统应按照[1][9]所示设置DE\_DSecond，采用UTC作为参考时间。

DE\_DSecond的数值所表示的时间，来源于当系统确定BSM (6.2.3.5.4，6.2.3.5.5)中所包含的车辆位置数据时所参考的时钟(6.2.2.3)。

为确保所传输信息的准确性，DE\_DSecond的数值所表示的时间与生成BSM的UTC之间的偏差应小于*vMaxPosAge*（150）毫秒。

注：上述要求使得BSM不包含早于[UTC-*vMaxPosAge*]时间点的信息。

##### DE\_Latitude & DE\_Longitude

系统应将DE\_Latitude 和 DE\_Longitude设置为高精偏转下的GCJ-02坐标系中与其对应的2D水平位置参照。

发送BSM的系统的位置应当在Open Sky测试条件（附录A.3）下68%的测试测量中相对车辆的实际2D水平位置参照的差距在*vPosAccuracy*（1.5）米之内。

注：该要求旨在令位置的精度足以支撑需要车道级别精度的安全应用。精度要求是基于的假设是典型的最小道路宽度为3.0m。基于广泛的测试，Open Sky测试条件下68%的精度要求使得车道级别粒度的相对定位达到95%的置信度。

##### DE\_Elevation

系统应将DE\_Elevation设置为参考椭圆之上或之下的与其对应的位置参照的海拔（“参考椭圆上方高度”）。

DE\_Elevation应当在Open Sky测试条件（附录A.3）下68%的测试测量中相对车辆的实际海拔的差距在*vElevAccuracy*（3）米之内。

注：基于广泛的测试，Open Sky测试条件下68%的精度要求使得车道级别粒度的相对定位达到95%的置信度。

##### DF\_PositionalAccuracy

系统应将数据帧DF\_PositionalAccuracy设置为与相应的BSM中的车辆位置数据相对应的准确度估计值。

DF\_PositionalAccuracy 应以一倍标准差提供参考椭圆的DE\_SemiMajorAxisAccuracy 和 DE\_SemiMinorAxisAccuracy，以及半长轴的DE\_SemiMajorAxisOrientation。

##### DE\_Speed

DE\_Speed应当在Open Sky测试条件（附录A.3）下68%的测试测量中相对车辆的实际速度的差距在*vSpeedAccuracy*（1kph）之内。

##### DE\_TransmissionState

DE\_TransmissionState应当正确反映车辆的挡位状态。

##### DE\_Heading

DE\_Heading描述车辆参考点的方向，其值以正北方向为0点顺时针增加。

当车速不超过*vHeadingSpeedThresh*（45kph）时，DE\_Heading应当在Open Sky测试条件（A.3）下68%的测试测量中相对车辆的实际航向角的差距在*vHeadAccuracyB*（3度）之内。

当车速超过*vHeadingSpeedThresh*（45kph）时，DE\_Heading应当在Open Sky测试条件（A.3）下68%的测试测量中相对车辆的实际航向角的差距在*vHeadAccuracyA*（2度）之内。

当车速下降至低于*vHeadLatchThresh*（4kph）时，系统应将DE\_Heading的值锁存为当车速高于*vHeadLatchThresh*时的上一个已知的航向角值。

当车速高于vHeadUnlatchThresh（5kph）时，系统将DE\_Heading的值解除锁存。

##### DF\_AccelerationSet4Way

此数据帧的DE\_Acceleration (纵向) 和 DE\_Acceleration (横向) 应当分别在Open Sky测试条件（J3161: A.7）和平坦道路测试条件(坡度 < 0.2% ，横断面坡度 < 2%)下，在68%以上的测试测量中相对实际的车辆纵向加速度和横向加速度的差距在*vAccelAccuracy*（0.3 m/s2）之内。

此数据帧的DE\_VerticalAcceleration应当在Open Sky测试条件（附录A.3）和平坦道路测试条件(坡度 < 0.2% ，横断面坡度 < 2%)下，在68%以上的测试测量中相对实际的车辆垂直加速度的差距在*vVertAccelAccuracy*（1m/s2）之内。

此数据帧的DE\_YawRate应当在Open Sky测试条件（附录A.3）和平坦道路测试条件(坡度 < 0.2% ，横断面坡度 < 2%)下，在68%以上的测试测量中相对实际的车辆横摆角速度的差距在*vYawRateAccuracy*（0.5deg/s）之内。

##### DF\_BrakeSystemStatus

如果可用，系统应将车辆总线用作DF\_BrakeSystemStatus的数据来源。

当各个车轮的刹车状态可用时，系统应基于相应车轮的刹车状态将wheelBrakes域的各个bit设置为1 (= true) 或 0 (= false)，并将wheelBrakesUnavailable 域设置为 0 (= false)。

如果仅有一个刹车状态指示可用（单个车轮状态不可用），系统应基于刹车状态设置wheelBrakes域的对应所有车轮的bit，，并将wheelBrakesUnavailable 域设置为 0 (= false)。

当无可用的刹车状态时，系统应将wheelBrakesUnavailable 域设置为 1 (= true)。

系统应依据[1][9]设置traction, abs, scs, brakeBoost, 以及 auxBrakes域。

##### DF\_VehicleSize

此数据帧的DE\_VehicleLength 和 DE\_VehicleWidth相对实际的车辆长度和宽度的差距应当在*vSizeAccuracy*（0.2米）之内。

##### DE\_VehicleEventFlags

关键事件条件刚被满足(见 [1][9])时与生成对应的DE\_VehicleEventFlags bit被设置的第一条BSM之间的时间差应小于*vEventDetectLatency*（250毫秒）。该要求当关键事件条件正在进行时仍然成立。

当Hard Braking事件条件(见 [1][9])被满足时，系统应设置该事件标志。如果信息可用，系统在相应的关键事件条件发生时设置the ABS, Traction Control, 以及 Stability Control关键事件标志，且系统可支持其它事件标志。

##### DF\_PathHistory

系统如下所述填充BSM 中的 DF\_VehicleSafetyExtensions数据帧中的DF\_PathHistory：

initialPosition: DF\_FullPositionVector

currGNSSstatus: DE\_GNSSstatus

crumbData: DF\_PathHistoryPointList

在DF\_PathHistoryPointList中, 系统应以下列数据元素填充DF\_PathHistoryPoint 数据帧:

llvOffset: DF\_PositionOffsetLLV

timeOffset: DE\_TimeOffset

系统以下列数据元素填充DF\_PositionOffsetLLV，

offsetLL: DF\_PositionOffsetLL

offset: DF\_VerticalOffset

DF\_PathHistory 和 DF\_PathHistoryPoint 不应包含BSM中任何额外的数据元素或帧。

系统应以历史轨迹（PH）点填充DF\_PathHistory，使得所表示的PH距离（即沿车辆轨迹的第一和最后一个PH点之间的距离）至少为*vMinPHistDistance*（200米） 且不超过*vMaxPHistDistance*（210米），除非在初始态或者由于位置不可用，PH不足*vMinPHistDistance*。

注：基于广泛的测试，DF\_PathHistory以91.3%的概率包含5个点或更少（在UPER编码之前 ≤ 40 bytes）。

系统应维护一条车辆轨迹以表征车辆近期在相应距离上的运动，该轨迹由定位子系统推导出的数据元素组成，以周期性时间间隔（典型地，与BSM发送速率相同）采样。

系统应以PH点填充DF\_PathHistory，使得车辆轨迹上任意一点到连接与其相邻的2个PH点的直线的垂直距离小于*vPathPerpendicularDist*. （1米）。

系统应从可用的车辆轨迹位置数据中选择一个子集，以最少数目的PH点填充DF\_PathHistory，以满足上述*vPathPerpendicularDist* 和 *vMinPHistDistance*相关的要求。

系统应以时间排序的PH点填充DF\_PathHistory，其中第一个PH点在时间上与当前的UTC时间最接近。

注：时间排序的PH点不要求在时间上等间隔。

如果满足本节前述要求所需的PH点数目超过了*vMaxPHistPoints*（15），系统应以计算出的点集内不超过*vMaxPHistPoints*数目的点填充DF\_PathHistory（效果上，距离相关的要求被放松）。

注：A.1 提供了PH算法的示例。

##### DF\_PathPrediction

系统如下所述填充BSM 中的DF\_VehicleSafetyExtensions数据帧中的DF\_PathPrediction：

* DE\_RadiusOfCurvature
* DE\_Confidence

当车辆处于从*vMinCurveRadius*（100米） 到 *vMaxCurveRadius*（2500米）范围内的稳态条件下，系统应以计算的半径填充DF\_PathPrediction，该半径相对实际半径的差距小于*vPPredRadiusError*（2%）。

注：出于轨迹预测（PP）的目的，当车辆行驶于有恒定半径的曲线时视为稳态条件。稳态时横摆角加速度的绝对值的平均值小于0.5 deg/s2。

在从恒定曲率半径R1过渡到恒定曲率半径R2之后，系统应在*vPPredTransitionTime*（4秒） 时间内重新填充DF\_PathPrediction，且适用前一条要求所定义的最大允许误差。

当发送的车辆速度小于*vStationarySpeedThresh*（1米/秒） 时，系统应报告“直线轨迹”，其半径值为32767，置信度值为100%（对应数据元素的值为200）。

注：A.2提供了PP算法的一个示例。由于PP在每次BSM发送时均有更新，采用恒定半径对目标应用场景的支持提供了足够高的置信度。

##### DE\_ExteriorLights

如果DF\_VehicleSafetyExtensions 数据帧包含DE\_ExteriorLights，系统应根据可用的车辆状态数据在DE\_ExteriorLights中设置单个车灯指示。

##### DE\_TimeConfidence

如果DF\_VehicleSafetyExtensions 数据帧包含DE\_TimeConfidence，系统应将DE\_TimeConfidence设置为与DE\_Dsecond所表示的时间相对应的精确度估计值。

##### 额外的数据元素

系统不应在发送的BSM中包含超出本标准所要求的任何额外的数据元素或数据帧。

当接收时，系统应能够忽略不使用的数据元素/帧。

注：本要求确保车辆安全通信不受因过大的消息规模导致的信道拥塞。

#### 数据存储要求

为了确保性能，系统包括与设备启动和关闭相关的附加功能。系统在关机时存储最后一个已知的航向和路径历史信息，以便在下一个系统设备启动时检索它们，方便BSM使用。

##### 航向角

当系统设备关闭时，系统应将最后已知的航向角值保存于永久存储器。

注：此举旨在令航向角在系统设备启动时可以被获取。

当系统设备启动时，系统应从永久存储器读取航向角值。

注：此举旨在当系统设备启动时使用最后已知的航向角。

注：这些数据存储要求确保了设备启动时系统的鲁棒性，以及处理涉及到静止和停止车辆相关的碰撞场景。

##### 轨迹历史

当设备关闭时，系统应将最后已知的PH保存于永久存储器。

注：此举旨在令PH在系统设备启动时可以被获取。

当系统设备启动时，系统应从永久存储器读取PH。

注：此举旨在当系统设备启动时使用最后已知的PH。

#### 消息调度与拥塞控制

本小节规定BSM消息调度和拥塞控制的要求。J3161附录A.8给出了关于拥塞控制算法额外的实现细节。

* 车载系统应按照本小节（即第6.2.3.7小节）定义的拥塞控制算法来生成BSM消息。本小节用到以下参数：vCBR\_S-RSSIThresh，vPERSubInterval（1000ms），vPERInterval（5000ms） 和vTxRateCntrlInt（100ms）。他们之间的关系如下图所示：




图 5参数 *vPERSubInterval*， *vPERInterval* 和*vTxRateCntrlInt*之间的关系

相应的计算在每个给定的计算间隔最后进行，其中k表示一个给定的间隔，对应的计算根据在此间隔内获取的参数进行，并且以k作为变量。例如，假定F是一个特定的函数，F(*k*)指的是根据在第k个间隔内获取的参数计算得到的结果。

##### 输入

本小节定义拥塞控制算法所涉及到的输入参数，其中CBR（信道忙比例）是由PC5无线通信子系统计算得到并提供给生成BSM的车载系统。

在第k个*vPERSubInterval* 的最后计算PER（误包率），CQI(，信道质量指示)和所涉及范围内的发送节点（包括车辆和RSU）密度(N)：

* PER：PER在一对车辆之间HV和RVi之间进行计算。系统采用如下的计算方法，在*vPERInterval*内采用滑动窗计算第k个*vPERSubinterval*时刻的PER：

假定*δk* 是第*k*个*vPERInterval*，*wk* 是第*k* 个*vPERSubInterval。在下图中，δk 的长度是wk*的n倍，其中n指的是在*δk* 内子间隔的个数。在每个*wk* 结束的时候，针对每个RVi，按照如下公式，计算在*δk*这个间隔内，预期接收到的BSM消息数量以及未接收到的BSM消息数量：

 （等式3）

其中。



图 6 滑动计算窗

在*δk*内对每个接收到2个或者多个BSM消息的RV，采用BSM消息中的DE\_MsgCount数据单元计算PER，其中预期接收到的BSM消息数量为在*δk*内接收到的最后一个BSM和第一个BSM中的DE\_MsgCount之差加1，而未接收到BSM消息数量为在*δk*内预期接收到的BSM消息数量与实际接收到的消息数量之差。当计算特定RV预期和未接收到的BSM消息数量时，需要将DE\_MsgCount数据单元的模数操作考虑在内（参见[9]）。

如果在*δk*间隔内，对于某个RV只接收到了一个数据包，那么针对这个RV的PER未定义，不用于在*δk*间隔内的PER计算。J3161附录A.8给出了一些特殊PER计算的例子。

如果在*wk*间隔内接收到的某个RV最后一个BSM消息内包括的2D位置信息位于HV最近获取（相对于计算PER时）的2D位置信息*vPERRange*（100m）范围内，则该RV在*vPERRange*范围内。如果在*wk*间隔内，没有收到某个RV的BSM，则该RV不在*vPERRange*范围内。

* 信道质量指示（）：在*wk*间隔最后计算，其为在*vPERRange内所有的RV的*PER（*k*）的平均值，并且满足如下限制：

 （等式4）

* 所涉及范围内的车辆密度（N）：在*wk*间隔最后，HV计算N(*k*)，其值为在*vPERRange*内的RV总数量（RV的区分按照BSM消息内的id标示）。

##### 计算Tracking Error Calculate Tracking Error

本小节定义了用在拥塞控制算法里面的tracking error的计算步骤。Tracking error是由于RVs接收HV的运动状态数据时由于传输时延和数据包丢失而造成的时延所导致的，这误差不同于定位子系统的定位精确度误差。

车载系统在第k个*vTxRateCntrlInt*结束时，顺序进行如下操作：

* 车载系统采用附录A.3的方法，使用配置参数*vHVLocalPosEstIntMin*（50ms）和vHVLocalPosEstIntMax（150ms）分别代替HVPosEstIntMin*和*HVPosEstIntMax*，*估计HV当前的位置（HV Local Estimate）。如果依据附录A.3，Delta\_time\_ms > *vHVLocalPosEstIntMax*， e(*k*) = 0，则本小节剩余的步骤不执行。
* 依据附录A.3，采用假定的RVs接收到最新的HV状态信息（6.2.3.7.7），HV计算当前时间其位置信息，将其用于假定RV计算出其（HV）位置（HV Remote Estimate）。HV Remote Estimate使用配置参数*vHVRemotePosEstIntMin*（50ms）和*vHVRemotePosEstIntMax*（3000ms）分别代替HVPosEstIntMin*和*HVPosEstIntMax。如果依据附录A.3，Delta\_time\_ms > *vHVRemotePosEstIntMax*，e(*k*) = 0，则本小节剩余的步骤不执行。
* 车载系统计算tracking error，e(*k*)，作为HV Local Estimate和HV Remote Estimate之间的2D距离。

注：J3161附录A.8.2给出了一个计算tracking error的参考实现。

##### 计算发送概率

在第k个*vTxRateCntrlInt结束时，*车载系统进行如下操作：车载系统使用上面得出的tracking error计算发送概率p（*k*）：

 （等式5）

其中T 是通信导致的最小tracking error门限*vTrackingErrMin* (0.2m)， 是误差灵敏度*vErrSensitivity* (75)，S是通信导致的tracking error饱和上限*vTrackingErrMax* (0.5m)。

注：上述公式的设计原则是，当tracking error未超过门限*T*时，HV不会因为tracking error广播BSM消息；当tracking error超过此门限时，则tracking error越大，发送概率越大，当tracking error超过门限*S时，*则会因为trackingerror导致发送*BSM。*因为各*HV*的*tracking error*各不相同*，*他们会以不同的概率广播*BSM消息。*

##### 计算最大发送时间间隔（最大BSM生成间隔）

本小节定义计算最大BSM生成间隔Max\_ITT的计算步骤。在第k个*vTxRateCntrlInt*结束时*，*车载系统进行如下操作：

* 车载系统对范围内车辆的数目 N(*k*) 进行平滑计算：

（等式6）

其中是平滑加权引子*vDensityWeightFactor*（0.05）*，*是当前平滑后的Vehicle Density in Range。

* 车载系统采用如下公式计算Max\_ITT（*k*）：

 （等式7）

其中Max\_ITT（*k*）是消息生成间隔，单位为ms，*B*是密度系数*vDensityCoefficient*（25）*，vMax\_ITT* (600ms)是上述计算中的最大门限。

##### 发送决策

本小节定义发送决策步骤。

在第k个*vTxRateCntrlInt*结束时和当一个Critical Event Condition首次发生时，车载系统进行如下操作：

* 采用如下逻辑进行发送决策（在每次发送决策前，TxDecision\_Critical\_Event，TxDecision\_Dynamics， 和TxDecision\_Max\_ITT均归零）：

基于Critical Event Condition的发送：如果Critical Event Condition满足（见3.1），则设置

TxDecision\_Critical\_Event = 1

基于Vehicle Dynamics的发送（也就是基于上述tracking error）：使用Eq.5得到的发送概率，通过伯努利试验 rand()取一个在0到1之间均匀分布的随机数，如果通过伯努利试验为真且下次调度BSM消息的时间大于等于*vRescheduleTh，*即：

如果(rand()<=p(*k*) && (NextScheduledMsgTime – CurrentTime)>=*vRescheduleTh*) ，则设置

TxDecision\_Dynamics = 1

基于Max\_ITT变化的发送：Max\_ITT的取值的改变按照如下逻辑影响发送决策：

如果(NextScheduledMsgTime – (LastTxTime + Max\_ITT(*k*)) >= *vRescheduleTh*）， 则设置

TxDecision\_Max\_ITT = 1

其中NextScheduledMsgTime为UTC时间，其为下一个BSM调度发送的时刻，单位为ms。*CurrentTime*是当前UTC时间，单位为*ms。*LastTxTime是上个系统生成BSM的UTC时刻，单位为ms。*vRescheduleTh* （25ms）是门限，单位为ms。各个时间的精度（颗粒度）由vTimeAccuracy（1ms）定义*。*

##### 调度发送Schedule Transmission

本小节定义调度BSM发送的步骤。车载系统在上小节描述的发送决策之后立刻进行如下操作：

* 车载系统采用如下逻辑调度BSM发送：

如果TxDecision\_Critical\_Event == 1 或者TxDecision\_Dynamics == 1

* 取消已调度的发送
* 立刻调度发送，即NextScheduledMsgTime = CurrentTime

否则如果TxDecision\_Max\_ITT == 1，

* 取消已调度的发送
* 调度下一个发送时刻NextScheduledMsgTime = max(CurrentTime， LastTxTime + Max\_ITT(*k*))

否则BSM按照先前调度生成，即如果TxDecision\_Critical\_Event == 0，TxDecision\_Dynamics == 0 且TxDecision\_Max\_ITT == 0

* 不改变已调度BSM的发送

##### BSM生成和调度下一个BSM生成

本小节定义生成和发送BSM的最后步骤。

当当前时间（CurrentTime）为NextScheduledMsgTime时，系统顺序进行如下操作：

* 系统生成BSM。
* 系统依据信道质量指示（Channel Quality Indicator）根据附录A.8.1对RVs接收到的HV最新的状态信息做出假设。
* 系统分配LastTxTime = CurrentTime。
* 系统调度下一个生成BSM的时间为：NextScheduledMsgTime *=* LastTxTime+Max\_ITT+ RandOffset。
* RandOffset和Max\_ITT取值按照如下方式：
  + RandOffset是一个在–*vTxRand* （5ms）*和 +vTxRand*（5ms）之间均匀分布的随机数。

注：随机化操作有助于避免BSM消息发送的重复碰撞问题。

* + Max\_ITT是采用等式7在最近的*vTxRateCntrlInt结束时计算*出来的最新取值。

### 射频性能要求

#### 发射机指标

车载系统发射机相关指标应满足国家无线电管理局关于《车联网（智能网联汽车）直连通信使用5905-5925MHz频段管理规定（暂行）》相关要求[12]。

#### 接收机灵敏度

PC5直接通信系统接收机灵敏度的要求参见YD/T xxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的车载终端设备技术要求》第9.3.2小节以及3GPP 36.101相关技术要求。

### 安全与隐私要求

#### 标识随机化

* 系统每次上电启动后，需随机初始化MAC地址（24-bit Source Layer 2 ID）和SPS；
* 如果系统最近一次发送BSM消息后，用于签名的证书发生了改变，系统必须随机化更改MAC地址和SPS。

注：当安全证书有变化时，DE\_MsgCount, id, 无线子系统MAC 地址和SPS均被随机初始化，DE\_MsgCount, id的随机化参见6.2.3.5.1和6.2.3.5.2。

#### 消息发送安全要求

1. OBU应使用SM2椭圆曲线公钥密码算法、SM3密码杂凑算法对发送的每条BSM消息生成消息签名，并附加于该BSM消息发送；
2. OBU应为发送的每条BSM消息附加用于签名该条消息的假名证书或假名证书的摘要；
3. OBU应使用SM3密码杂凑算法对BSM消息、假名证书进行杂凑运算获得其摘要；
4. OBU发送当前BSM消息时，若距上一次发送附加假名证书的BSM消息的时间等于或大于vMaxCertDigestInterval （450ms），则应为当前BSM消息附加假名证书；
5. 若BSM消息中DE\_VehicleEventFlags中的某一位或某几位被置1时，则OBU发送BSM消息时应附加假名证书；
6. 当无有效的假名证书时，OBU不应发送BSM消息；
7. OBU不应使用过期的假名证书发送BSM消息；
8. OBU启动后应为发送的第一条BSM消息附加假名证书；
9. 当假名证书发生改变后，OBU应为此后发送的第一条BSM消息附加假名证书；
10. OBU为每条BSM消息附加消息签名、假名证书或假名证书摘要时，不应附加消息生成时间、消息生成地点信息。

k) OBU不应对发送的BSM消息进行加密。假名证书变更为保护隐私，连续使用同一个假名证书超过*vCertChangeInterval*（5min）时，OBU应随机使用其他有效的假名证书，但有以下任一情形除外：

* 1. OBU当前位置距离上一次假名证书改变时所处的位置小于*vCertChangeDistance*（2km），且该假名证书未过期，且上一次假名证书改变后OBU未进行关机重启操作；
  2. DE\_VehicleEventFlags中的某一位或某几位被置1，且该假名证书未过期。此后，当BSM中所有关键事件标志位被恢复为复位时，若当前使用的假名证书时间超过*vCertChangeInterval*（5min），则OBU应随机使用其他有效的假名证书

当正在使用的消息证书过期时，OBU应立即随机使用其他有效的消息证书。

消息验证安全要求接收方OBU可以验证每条消息的真实性、完整性，或采用按需验证(VOD)的办法先验证消息的一个子集（例如，接收方可能只验证包含将触发警报信息的BSM），如果该消息将被用于接收方车辆的驾驶安全应用，必须进行消息的真实性、完整性验证。

OBU对接收到的V2X消息进行真实性、完整性验证，应遵循下列要求：

1. 若OBU接收到的消息附带了通信证书，OBU应验证该通信证书是由OBU信任的数字证书管理平台颁发，且该通信证书未失效，是则进入该消息的签名验证环节，并应缓存该证书至少600ms，否则认为该消息无效。
2. 若OBU接收到的消息附带了通信证书摘要，OBU应检索缓存中是否有与该摘要一致的通信证书，且该通信证书未失效，是则进入该消息的签名验证环节，否则认为该消息无效。
3. 消息的签名验证环节，OBU应利用本节中第a)步或第b)步验证过的通信证书对该条消息内的签名进行验证，验签不通过则认为该消息无效。

#### 假名证书存储

OBU应使用专用的非易失性内存空间（non-volatile memory，NVM）存储假名证书和证书撤销列表。

#### 假名证书失效

OBU不应通过假名证书撤销列表中存在的假名证书发送BSM消息。

# SPAT消息

### 标准技术要求

#### 概述

系统通过车-路侧设备接口发送和接收SPAT消息，从而实现路侧系统和车载系统的通信。

* SPAT的格式和内容符合《基于LTE的车联网无线通信技术 消息层技术要求》
* SPAT作为专用短距离通信短消息（DSM）使用YD/T xxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术 网络层技术要求》中的DSMP，通过LTE V2X PC5接口采用mode 4进行发送
* 空中接口符合[YD/T 3340-2018](http://www.ptsn.net.cn/standard/std_query/show-yd-5394-1.htm)《[基于LTE的车联网无线通信技术空中接口技术要求](http://www.ccsa.org.cn/workstation/project_disp.php?auto_id=6032" \t "_blank" \o "基于LTE的车联网无线通信技术空中接口技术要求)》的要求

#### 接入层/PC5

路侧系统PC5接口对应的接入层应符合如下要求：

1. 路侧系统应符合YD/T 3340-2018及YD/T xxxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的路侧设备技术要求》所规定的直连通信相关要求。
2. 路侧系统的工作频段范围为5905-5925MHz频段。
3. 路侧系统进行直连通信时的同步源应优先考虑GNSS。
4. 路侧系统的接入层可支持向上层提供拥塞控制相关测量参数的能力。对于支持该能力的路侧系统，应基于YD/T xxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的路侧设备技术要求》表A.1和表A.4向上层提供如下两种信息中的至少一种：

* 当前的CBR测量值；
* 当前满足CR limit要求的Max data rate建议值。

1. 在初次使用前，车载系统至少应预配置或存储YD/T xxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的路侧设备技术要求》附录A所规定的初始预配置参数或映射关系，并将初始参数值设置为YD/T xxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的路侧设备技术要求》所规定的相应取值。
2. 在未从可信来源处获得参数更新的情况下，车载系统应将上述初始预配置参数作为当前有效的预配置参数。

注：预配置参数指的是在没有网络辅助的情况下PC5无线通信子系统通信所需要的参数。

接入层数据发送应符合如下要求：

1. 当路侧系统发送SPAT消息时：

* 应采用广播发送方式。
* 应支持采用传输模式4进行数据发送。在发送BSM消息时，宜采用感知加半持续调度的资源选择方式。
* PDCP头的3-bit SDU类型应设为011，应采用16-bit的PDCP SN。PGK标识、PTK标识和PDCP SN应设为0。

1. 路侧系统在使用PC5发送业务数据时应采用RLC UM模式，采用5-bit的RLC SN。
2. MAC头的4-bit V域应设为0011。
3. 路侧系统在使用预配置参数进行直连通信时，应支持接入层拥塞控制，且拥塞控制参数应符合YD/T xxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的路侧终端设备技术要求》表A.4要求。

接入层数据接收应符合如下要求：

1. 路侧系统接收STCH业务数据时，应采用RLC UM模式。

#### 网络层

本小节规定网络层层标准要求，网络层应符合YD/T xxxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术 网络层技术要求》。

数据包发送行为：

1. DSMP版本应填写为0。

* 适配层应在[0x010001,0xFFFFFE]范围内随机产生并维持24比特Source\_Layer-2 ID，若ADAPTATION-LAYER.request中出现Application layer ID changed域，适配层应在[0x010001,0xFFFFFE]范围内重新随机产生并维持24比特Source\_Layer-2 ID。
* 适配层应根据附录A.7将取值为SPAT-AID的ApplicationIdentifier映射为取值为0xXXXXXX的24比特Destination\_Layer-2 ID并指示给接入层。

1. 适配层应根据《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的路侧设备技术要求》表A.2，将发送数据包的Priority映射为PPPP并指示给接入层。
2. 当上层提·供Traffic Period参数时，网络层应将其指示给下层。

数据包接收行为：

1. 适配层应根据《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的路侧设备技术要求》表A.1，将24比特Destination\_Layer-2 ID映射为ApplicationIdentifier并指示给上层。
2. 适配层应根据《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的路侧设备技术要求》表A.3，将接收数据包的PPPP映射为Priority并指示给上层。

#### 应用层

本小节规定应用层标准要求，应用层标准采用《基于LTE的车联网无线通信技术 消息层技术要求》，下文缩写为《消息层技术要求》。

|  |  |
| --- | --- |
| 条目 | 要求 |
| 消息编码方式 | 应用层消息遵循ASN.1定义的消息格式打包，采用UPER编码方式进行编码。《消息层技术要求》-5.1 |
| 消息帧 | |
| MessageFrame | BSM消息应采用MessageFrame消息帧统一格式进行交互。《消息层技术要求》-5.2.1 |
| 消息 | |
| Msg\_SPAT | 遵循Msg\_SPAT定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.2.5 |
| 数据帧 | |
| DF\_IntersectionStateList | 遵循DF\_IntersectionStateList定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.10 |
| DF\_IntersectionState | 遵循DF\_IntersectionState定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.9 |
| DF\_NodeReferenceID | 遵循DF\_NodeReferenceID定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.22 |
| DF\_PhaseList | 遵循DF\_PhaseList定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.31 |
| DF\_Phase | 遵循DF\_Phase定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.30 |
| DF\_PhaseStateList | 遵循DF\_PhaseStateList定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.33 |
| DF\_PhaseState | 遵循DF\_PhaseState定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.32 |
| DF\_TimeChangeDetails | 遵循DF\_TimeChangeDetails定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.60 |
| DF\_TimeCountingDown | 遵循DF\_TimeCountingDown定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.61 |
| DF\_UTCTiming | 遵循DF\_UTCTiming定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.62 |
| 数据元素 | |
| DE\_MsgCount | 遵循DE\_MsgCount定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.45 |
| DE\_MinuteOfTheYear | 遵循DE\_MinuteOfTheYear定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.44 |
| DE\_DSecond | 遵循DE\_DSecond定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.16 |
| DE\_DescriptiveName | 遵循DE\_DescriptiveName定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.12 |
| DE\_IntersectionStatusObject | 遵循DE\_IntersectionStatusObject定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.28 |
| DE\_TimeConfidence | 遵循DE\_TimeConfidence定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.74 |
| DE\_PhaseID | 遵循DE\_PhaseID定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.54 |
| DE\_LightState | 遵循DE\_LightState定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.42 |
| DE\_TimeMark | 遵循DE\_TimeMark定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.75 |
| DE\_Confidence | 遵循DE\_Confidence定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.10 |

### [定位和定时要求]

【RSU是否有定位的要求】

【定时有要求？】：

系统中应该包含一个符合UTC的参考时钟，满足设定的精度值*vTimeAccuracy*（1毫秒）。系统每次输出位置信息时应同时决定遵照UTC参照的当前系统时间。

注：系统有同步至UTC的时间(DE\_DSecond)以支持位置和时间的推算以及安全要求。系统可采用GNSS接收器配合相应的每秒一次脉冲(1PPS)以实现参考时钟。

### SPAT消息发送要求

#### 消息内容

* 当满足表 3中定义的SPAT发送最小准则的要求时，系统应按照7.1.3.5的时间要求传输SPAT消息。
* 系统在传输一个SPAT消息时，会相应生成一个带MSG\_SPAT的MSG\_MessageFrame，MSG\_SPAT的数据帧和数据单元在本标准和《基于LTE的车联网无线通信技术 消息层技术要求》中定义。
* MSG\_SPAT消息中，必须包含一个路口信号灯数据列表DF\_IntersectionStateList，其中包含一个或多个路口的信号灯状态信息DF\_IntersectionState。
* DF\_IntersectionState数据帧必须包含数据帧DF\_NodeReferenceID，使该信号灯数据与MSG\_MAP中包含的相同路口匹配。
* DF\_IntersectionState数据帧必须包含数据帧DF\_PhaseList，其中包含一个或多个信号灯相位信息DF\_Phase。
* 数据元素DE\_IntersectionStatusObject，表示该信号灯当前的控制方式。
* 数据元素DE\_MinuteOfTheYear，DE\_DSecond以及DE\_TimeConfidence，用来表示该信号灯状态信息记录的时间戳与可信度，以消除由后续通信和处理时延导致的误差。
* DF\_Phase数据帧必须包含一个本地唯一的相位号DE\_PhaseID，以及一个相位状态列表DF\_PhaseStateList，包含一个或多个相位状态DF\_PhaseState。
* DF\_PhaseState数据帧必须包含一个相位灯色状态DE\_LightState。可以选择性包含该相位对应的时间信息DF\_TimeChangeDetails。该相位时间信息，根据不同的信号控制设备和RSU的处理方式，可以选择性地使用倒计时式或者UTC时刻式计时方式。

注：数据集交互的编解码方式遵循非对齐压缩编码规则UPER（Unaligned Packet Encoding Rules）。

#### 优先级（PPPP）设置

【待讨论，注意BSM-critical是2，regular BSM是5】

#### 发送最小准则

当达到表 3中定义的SPAT发送最小准则的要求时，系统传输SPAT消息。否则系统将终止发送SPAT消息，直到系统重新满足该准则的要求为止。

表 3 SPAT发送最小准则

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数据单元/字段 | 必选/可选 | 备注 |
| Msg\_SPAT | | |
| msgCnt | 必选 |  |
| moy | 可选 |  |
| timeStamp | 可选 |  |
| name | 可选 |  |
| intersections | 必选 |  |
|  | | |
| DF\_IntersectionState | | |
| intersectionId | 必选 |  |
| region | 条件必选 | 如果为非测试场景，则必选 |
| id | 必选 |  |
| status | 必选 |  |
| moy | 条件必选 | 如相位状态配时用倒计时方式表示，则为必选 |
| timeStamp | 条件必选 | 如相位状态配时用倒计时方式表示，则为必选 |
| timeConfidence | 条件必选 | 如前述两个字段有数值，则为必选 |
| phases | 必选 |  |
|  | | |
| DF\_Phase | | |
| id | 必选 |  |
| phaseStates | 必选 |  |
|  | | |
| DF\_PhaseState | | |
| light | 必选 |  |
| timing | 可选 |  |
|  | | |
| DF\_UTCTiming | | |
| startUTCTime | 必选 |  |
| minEndUTCTime | 可选 |  |
| maxEndUTCTime | 可选 |  |
| likelyEndUTCTime | 必选 |  |
| timeConfidence | 可选 |  |
| nextStartUTCTime | 可选 |  |
| nextEndUTCTime | 可选 |  |
|  |  |  |
| DF\_TimeCountingDown |  |  |
| startTime | 必选 |  |
| minEndTime | 可选 |  |
| maxEndTime | 可选 |  |
| likelyEndTime | 必选 |  |
| timeConfidence | 可选 |  |
| nextStartTime | 可选 |  |
| nextDuration | 可选 |  |

#### 数据单元（data element）要求

##### Msg\_SPAT

###### msgCnt

当系统设备启动后发送第一条SPAT时，系统应将msgCount初始化为一个随机值，其范围为0到127。

如果用于签名SPAT的证书自从发送最近一条SPAT之后有变化，则系统在发送下一条SPAT之前应将msgCount重新初始化为一个随机值，其范围为0-127。

如果用于签名SPAT的证书自从发送最近一条SPAT之后无变化，则系统应将msgCount设置为相比发送前一条SPAT所用的值增加1，若编号达到127则下一个回到0。

###### moy & timeStamp

系统应按照[1][9]所示设置moy（DE\_MinuteOfTheYear）和timeStamp（DE\_DSecond），采用UTC作为参考时间。

moy数值用来表示当前年份，已经过去的总分钟数（UTC时间）。timeStamp数据用来表述当前分钟内的毫秒级时刻（UTC时间）。

两个数值配合，则可以表示以毫秒记的全年已过去的总时间。

为确保所传输信息的准确性，两个数值所表示的时间与生成SPAT的UTC真实时间之间的偏差应小于*vMaxPosAge*（150）毫秒。

###### name

由字符串表达的SPAT消息名称或者描述，最小为1字节，最大为63字节。

##### DF\_IntersectionState

###### intersectionId

参见8.1.3.4.2.2。

###### timestamp & timeConfidence

timeStamp（DE\_DSecond）和timeConfidence（DE\_TimeConfidence），表示该信号机采集当前所有相位状态的UTC时刻。用于在用户终端侧进行时间同步，以抵消由于信息传输等因素引起的误差。

该UTC时刻与相位状态对应的真实时刻，误差应小于0.2秒。

##### DF\_Phase

###### Id

定义信号灯相位编号。数值0表示无效编号ID，数值1-255表示有效编号。

同一个信号灯中的不同相位，必须分配不同的相位编号。

##### DF\_PhaseState

定义一个信号灯的一个相位中的相位状态列表。列表中每一个相位状态物理上对应了一种相位灯色，其属性包括了该状态的实时计时信息。至少包含1个相位状态，至多包含16个相位状态。

###### light

定义信号灯相位的灯色状态。支持GB 14886规定的红、绿、黄三种信号灯灯色，以及亮灯、闪烁和熄灭三种状态。对于绿灯状态，在应用实现时应参考实际路口的情况，选择采用通行允许相位（permissive-green）或通行保护相位（protected-green）。

同一相位不同的相位状态，必须有不同的灯色。

##### DF\_TimeCountingDown

定义一种是倒计时形式的相位计时状态。

###### startTime

如果当前该相位状态已开始（未结束），则该数值为0；如果当前该相位状态未开始，则表示当前时刻距离该相位状态下一次开始的时间。

###### minEndTime

表示当前时刻距离该相位状态下一次结束的最短时间（不管当前时刻该相位状态是否开始）。

###### maxEndTime

表示当前时刻距离该相位状态下一次结束的最长时间（不管当前时刻该相位状态是否开始）。

###### likelyEndTime

表示当前时刻距离该相位状态下一次结束的估计时间（不管当前时刻该相位状态是否开始）。如果该信号灯相位是定周期、固定时长，则该数值就表示当前时刻距离该相位状态下一次结束的准确时间。如果信号灯当前相位是非固定配时（感应配时、手动控制等），则该数值表示预测的结束时间，且预测时间必须在minEndTime和maxEndTime之间，可能由历史数据或一些事件触发等来进行预测。

###### timeConfidence

上述likelyEndTime预测时间的置信度水平。

###### nextStartTime

如果当前该相位状态已开始（未结束），则该数值表示当前时刻距离该相位状态下一次开始的估计时长；如果当前该相位状态未开始，则表示当前时刻距离该相位状态第二次开始的时间。通常用在一些经济驾驶模式（ECO Drive）等相关的应用中。

###### nextDuration

如果当前该相位状态已开始（未结束），则该数值表示该相位状态下一次开始后的持续时长；如果当前该相位状态未开始，则表示该相位状态第二次开始后的持续时长。与nextStartTime配合使用，通常用在一些经济驾驶模式（ECO Drive）等相关的应用中。

下图显示了在当前时刻该相位状态开始或未开始两种情况下的各时间值。



图 7完整的信号灯相位计时信息

##### DF\_UTCTiming

定义一种是UTC世界标准时间形式的相位计时状态。

###### startUTCTime

如果当前该相位状态已开始（未结束），则该数值为当前状态开始的时刻；如果当前该相位状态未开始，则表示当前该相位状态下一次开始的时刻。

###### minEndUTCTime

表示该相位状态下一次以最短时间结束所对应的时刻（不管当前时刻该相位状态是否开始）。

###### maxEndUTCTime

表示该相位状态下一次以最长时间结束所对应的时刻（不管当前时刻该相位状态是否开始）。

###### likelyEndUTCTime

表示该相位状态估计下一次结束的时刻（不管当前时刻该相位状态是否开始）。如果该信号灯相位是定周期、固定时长，则该数值就表示该相位状态下一次结束的准确时刻。如果信号灯当前相位是非固定配时（感应配时、手动控制等），则该数值表示预测的结束时刻，且预测时刻必须在minEndUTCTime 和maxEndUTCTime之间，可能由历史数据或一些事件触发等来进行预测。

###### timeConfidence

上述likelyEndUTCTime预测时间的置信度水平。

###### nextStartUTCTime

如果当前该相位状态已开始（未结束），则该数值表示该相位状态估计下一次开始的时刻；如果当前该相位状态未开始，则表示该相位状态估计第二次开始的时刻。通常用在一些经济驾驶模式（ECO Drive）等相关的应用中。

###### nextEndUTCTime

如果当前该相位状态已开始（未结束），则该数值表示该相位状态下一次开始后再结束的估计时刻；如果当前该相位状态未开始，则表示该相位状态第二次开始后再结束的估计时刻。与nextStartUTCTime配合使用，通常用在一些经济驾驶模式（ECO Drive）等相关的应用中。

下图显示了在当前时刻该相位状态开始或未开始两种情况下的各时间值。



图 8完整的信号灯相位计时信息

#### 消息调度与拥塞控制

【涉及到消息发送频率，待讨论】

### 射频性能要求

#### 发射机指标

路侧设备使用PC5进行通信时，发射机相关指标应满足国家无线电管理机构相关规定和YD/T xxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术支持直连通信的路侧设备技术要求》第9.2节要求。

#### 接收机灵敏度

路侧设备使用PC5进行通信时，接收机指标应满足YD/T xxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术支持直连通信的路侧设备技术要求》第9.3节要求。

### 安全要求

【按照RSU发送SPAT频率为2Hz，不再采用1大4小的方式发送，每条SPAT都带完整的应用证书；RSU无隐私防护需求，采用应用证书，不进行证书随机变换】

#### 消息签名

* 1. RSU应使用SM2椭圆曲线公钥密码算法、SM3密码杂凑算法对发送的每条SPAT消息生成消息签名，并附加于该SPAT消息发送；
  2. RSU应为发送的每条SPAT消息附加用于签名该条消息的应用证书；
  3. RSU应使用SM3密码杂凑算法对SPAT消息进行杂凑运算获得其摘要；
  4. 当无有效的应用证书时，RSU不应发送SPAT消息；
  5. RSU不应使用过期的应用证书发送SPAT消息；
  6. RSU不应对发送的SPAT消息进行加密。

#### 消息验签

【RSU接收车辆的BSM消息，后面的消息验签都和本节相同】

RSU可以验证接收到每条BSM消息的真实性、完整性，或采用按需验证(VOD)的办法先验证消息的一个子集，如采用该BSM消息，则应验证进行消息的真实性、完整性。

RSU对接收到的BSM消息进行真实性、完整性验证，应遵循下列要求：

* + - * 1. 若RSU接收到的BSM消息附带了假名证书，系统应验证该假名证书是由系统信任的数字证书管理系统颁发，且该假名证书未失效，是则进入该BSM消息的签名验证环节，并应缓存该假名证书至少600ms，否则认为该BSM消息无效。
        2. 若系统接收到的BSM消息附带了假名证书摘要，系统应检索缓存中是否有与该摘要一致的假名证书，且该假名证书未失效，是则进入该BSM消息的签名验证环节，否则认为该BSM消息无效。
        3. BSM消息的签名验证环节，RSU应利用本节中第a)步或第b)步验证过的假名证书对该条BSM消息内的签名进行验证，验签不通过则认为该BSM消息无效。

#### 证书存储

RSU应使用专用的非易失性内存空间（non-volatile memory，NVM）存储应用证书和证书撤销列表。

#### 证书失效

RSU不应通过证书撤销列表中存在的应用证书发送SPAT消息。

# MAP消息

### 标准技术要求

#### 概述

系统通过车-路侧设备接口发送和接收MAP消息，从而实现路侧系统和车载系统的通信。

* MAP的格式和内容符合《基于LTE的车联网无线通信技术 消息层技术要求》
* MAP作为专用短距离通信短消息（DSM）使用YD/T xxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术 网络层技术要求》中的DSMP，通过LTE V2X PC5接口采用mode 4进行发送
* 空中接口符合[YD/T 3340-2018](http://www.ptsn.net.cn/standard/std_query/show-yd-5394-1.htm)《[基于LTE的车联网无线通信技术空中接口技术要求](http://www.ccsa.org.cn/workstation/project_disp.php?auto_id=6032" \t "_blank" \o "基于LTE的车联网无线通信技术空中接口技术要求)》的要求

#### 接入层/PC5

路侧系统PC5接口对应的接入层应符合如下要求：

1. 路侧系统应符合YD/T 3340-2018及YD/T xxxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的路侧设备技术要求》所规定的直连通信相关要求。
2. 路侧系统的工作频段范围为5905-5925MHz频段。
3. 路侧系统进行直连通信时的同步源应优先考虑GNSS。
4. 路侧系统的接入层可支持向上层提供拥塞控制相关测量参数的能力。对于支持该能力的路侧系统，应基于YD/T xxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的路侧设备技术要求》表A.1和表A.4向上层提供如下两种信息中的至少一种：

* 当前的CBR测量值；
* 当前满足CR limit要求的Max data rate建议值。

1. 在初次使用前，车载系统至少应预配置或存储YD/T xxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的路侧设备技术要求》附录A所规定的初始预配置参数或映射关系，并将初始参数值设置为YD/T xxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的路侧设备技术要求》所规定的相应取值。
2. 在未从可信来源处获得参数更新的情况下，车载系统应将上述初始预配置参数作为当前有效的预配置参数。

注：预配置参数指的是在没有网络辅助的情况下PC5无线通信子系统通信所需要的参数。

接入层数据发送应符合如下要求：

1. 当路侧系统发送MAP消息时：

* 应采用广播发送方式。
* 应支持采用传输模式4进行数据发送。在发送BSM消息时，宜采用感知加半持续调度的资源选择方式。
* PDCP头的3-bit SDU类型应设为011，应采用16-bit的PDCP SN。PGK标识、PTK标识和PDCP SN应设为0。

1. 路侧系统在使用PC5发送业务数据时应采用RLC UM模式，采用5-bit的RLC SN。
2. MAC头的4-bit V域应设为0011。
3. 路侧系统在使用预配置参数进行直连通信时，应支持接入层拥塞控制，且拥塞控制参数应符合YD/T xxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的车载终端设备技术要求》表A.4要求。

接入层数据接收应符合如下要求：

1. 路侧系统接收STCH业务数据时，应采用RLC UM模式。

#### 网络层

本小节规定网络层层标准要求，网络层应符合YD/T xxxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术 网络层技术要求》。

数据包发送行为：

1. DSMP版本应填写为0。

* 适配层应在[0x010001,0xFFFFFE]范围内随机产生并维持24比特Source\_Layer-2 ID，若ADAPTATION-LAYER.request中出现Application layer ID changed域，适配层应在[0x010001,0xFFFFFE]范围内重新随机产生并维持24比特Source\_Layer-2 ID。
* 适配层应根据附录A.7将取值为MAP-AID的ApplicationIdentifier映射为取值为0xXXXXXX的24比特Destination\_Layer-2 ID并指示给接入层。

1. 适配层应根据《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的路侧设备技术要求》表A.2，将发送数据包的Priority映射为PPPP并指示给接入层。
2. 当上层提供Traffic Period参数时，网络层应将其指示给下层。

数据包接收行为：

1. 适配层应根据《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的路侧设备技术要求》表A.1，将24比特Destination\_Layer-2 ID映射为ApplicationIdentifier并指示给上层。
2. 适配层应根据《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的路侧设备技术要求》表A.3，将接收数据包的PPPP映射为Priority并指示给上层。

#### 应用层

本小节规定应用层标准要求，应用层标准采用《基于LTE的车联网无线通信技术 消息层技术要求》，下文缩写为《消息层技术要求》。

|  |  |
| --- | --- |
| 条目 | 要求 |
| 消息编码方式 | 应用层消息遵循ASN.1定义的消息格式打包，采用UPER编码方式进行编码。《消息层技术要求》-5.1 |
| 消息帧 | |
| MessageFrame | MAP消息应采用MessageFrame消息帧统一格式进行交互。《消息层技术要求》-5.2.1 |
| 消息 | |
| Msg\_MAP | 遵循Msg\_MAP定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.2.2 |
| 数据帧 | |
| DF\_NodeList | 遵循DF\_NodeList定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.21 |
| DF\_Node | 遵循DF\_Node定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.20 |
| DF\_NodeReferenceID | 遵循DF\_NodeReferenceID定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.22 |
| DF\_Position3D | 遵循DF\_Position3D定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.42 |
| DF\_LinkList | 遵循DF\_LinkList定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.16 |
| DF\_Link | 遵循DF\_Link定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.15 |
| DF\_SpeedLimitList | 遵循DF\_SpeedLimitList定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.59 |
| DF\_RegulatorySpeedLimit | 遵循DF\_RegulatorySpeedLimit定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.51 |
| DF\_PointList | 遵循DF\_PointList定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.34 |
| DF\_RoadPoint | 遵循DF\_RoadPoint定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.57 |
| DF\_PositionOffsetLLV | 遵循DF\_PositionOffsetLLV定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.46 |
| DF\_PositionOffsetLL | 遵循DF\_PositionOffsetLL定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.45 |
| DF\_VerticalOffset | 遵循DF\_VerticalOffset定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.67 |
| DF\_MovementList | 遵循DF\_MovementList定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.19 |
| DF\_Movement | 遵循DF\_Movement定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.18 |
| DF\_LaneList | 遵循DF\_LaneList定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.13 |
| DF\_Lane | 遵循DF\_Lane定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.11 |
| DF\_LaneAttributes | 遵循DF\_LaneAttributes定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.12 |
| DF\_LaneTypeAttributes | 遵循DF\_LaneTypeAttributes定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.14 |
| DF\_ConnectsToList | 遵循DF\_ConnectsToList定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.5 |
| DF\_Connection | 遵循DF\_Connection定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.4 |
| DF\_ConnectingLane | 遵循DF\_ConnectingLane定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.3 |
|  |  |
| 数据元素 | |
| DE\_MsgCount | 遵循DE\_MsgCount定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.45 |
| DE\_MinuteOfTheYear | 遵循DE\_MinuteOfTheYear定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.44 |
| DE\_DescriptiveName | 遵循DE\_DescriptiveName定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.12 |
| DE\_RoadRegulatorID | 遵循DE\_RoadRegulatorID定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.61 |
| DE\_NodeID | 遵循DE\_NodeID定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.46 |
| DE\_LaneWidth | 遵循DE\_LaneWidth定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.39 |
| DE\_PhaseID | 遵循DE\_PhaseID定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.54 |
| DE\_SpeedLimitType | 遵循DE\_SpeedLimitType定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.70 |
| DE\_Speed | 遵循DE\_Speed定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.68 |
| DE\_LaneID | 遵循DE\_LaneID定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.37 |
| DE\_AllowedManeuvers | 遵循DE\_AllowedManeuvers定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.2 |
| DE\_LaneSharing | 遵循DE\_LaneSharing定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.38 |
| DE\_LaneAttributes-Vehicle | 遵循DE\_LaneAttributes-Vehicle定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.36 |
| DE\_LaneAttributes-Crosswalk | 遵循DE\_LaneAttributes-Crosswalk定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.31 |
| DE\_LaneAttributes-Bike | 遵循DE\_LaneAttributes-Bike定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.30 |
| DE\_LaneAttributes-Sidewalk | 遵循DE\_LaneAttributes-Sidewalk定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.33 |
| DE\_LaneAttributes-Barrier | 遵循DE\_LaneAttributes-Barrier定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.29 |
| DE\_LaneAttributes-Striping | 遵循DE\_LaneAttributes-Striping定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.34 |
| DE\_LaneAttributes-TrackedVehicle | 遵循DE\_LaneAttributes-TrackedVehicle定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.35 |
| DE\_LaneAttributes-Parking | 遵循DE\_LaneAttributes-Parking定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.32 |

### [定位和定时要求]

【同SPAT】

### MAP消息发送要求

#### 消息内容

* 当满足表 4中定义的MAP发送最小准则的要求时，系统应按照8.1.3.5的时间要求传输MAP消息。
* 系统在传输一个MAP消息时，会相应生成一个带MSG\_MAP的MSG\_MessageFrame，MSG\_MAP的数据帧和数据单元在本标准和《基于LTE的车联网无线通信技术 消息层技术要求》中定义。
* MSG\_MAP消息中，必须包含一个地图节点数据列表DF\_NodeList，其中包含一个或多个地图节点信息DF\_Node。
* 地图节点DF\_Node一般是地图中的路口，或者道路的端点。它是为了表示道路连接而抽象出来的概念。它必须包含一个节点编号DF\_NodeReferenceID，由地域号DE\_RoadRegulatorID和本地编号DE\_NodeID共同组成。地域号一般以城市、区域等为单位划分，由专门的管理结构进行分配；本地编号则是该节点在同一地域号下唯一的编号。
* 地图节点DF\_Node中的参考位置坐标字段refPos，一方面表示了该地图节点的位置，同时也为该节点数据帧嵌套的所有位置偏移量提供一个参考绝对坐标。由于地图节点是表示该路口或端点区域的抽象概念，因此其位置坐标也是在该节点实际表示范围内的一个近似中心的坐标值，该坐标是无偏差的。一般情况下，该参考坐标值不直接参与应用计算。
* 有序的一对地图节点唯一确定了一条有向路段DF\_Link。地图节点DF\_Node数据帧包含一个以该节点为下游节点的路段列表DF\_LinkList。因此，所有不同的地图节点所包含的路段都是不重复的。
* DF\_Link数据帧必须包含一个地图节点编号，表示该路段的上游节点。
* DF\_Link数据帧中的DF\_SpeedLimitList，定义整个路段的限速。根据不同类型可以包含一个或多个限速值。当该DF\_Link所包含的DF\_Lane中进一步定义了车道限速，则应用方应以车道限速为优先，路段限速作为缺省值使用。
* DF\_Link数据帧中的DF\_PointList字段，用有序的位置点列，拟合该路段的中心线。起点为该路段的起始线中心，终点为该路段的停止线中心。点列的选取应该遵循附录A.7中要求。
* DF\_Link数据帧中的DF\_MovementList字段，定义了该路段下游处的允许转向情况，以及可能对应的下游节点处信号灯相位编号。通常一个路段下游可能包含多个转向DF\_Movement信息。一个转向由remoteIntersection地图节点编号字段，来表示该路段转向通过路口节点后的目标下游节点，从而确定该转向。DF\_Movement数据帧中的DE\_PhaseID字段表示的信号灯相位，必须与Msg\_SPAT消息中对应地图节点处的信号灯关联。
* DF\_Lane数据帧，必须包含一个车道编号DE\_LaneID字段。一个路段内，每一个车道有唯一的LaneID，且以该车道行驶方向为参考，自左向右从1开始编号。
* DF\_Lane数据帧中的DF\_ConnectsToList，定义了当前车道到下游路段特定车道的连接关系以及相应的路口信号灯相位。该字段可用于为车辆提示和定位下游驶入的目标车道，以及对应的信号灯。
* DF\_Lane数据帧中的DF\_PointList字段，用有序的位置点列，拟合该车道的中心线。起点为该车道的起始线中心，终点为该车道的停止线中心。点列的选取应该遵循附录A.7中要求。

注：数据集交互的编解码方式遵循非对齐压缩编码规则UPER（Unaligned Packet Encoding Rules）。

#### 优先级（PPPP）设置

【待讨论，注意BSM-critical是2，regular BSM是5】

#### 发送最小准则

当达到表 4中定义的MAP发送最小准则的要求时，系统传输MAP消息。否则系统将终止发送MAP消息，直到系统重新满足该准则的要求为止。

表 4 MAP发送最小准则

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数据单元/字段 | 必选/可选 | 备注 |
| Msg\_MAP | | |
| msgCnt | 必选 |  |
| timeStamp | 可选 |  |
| nodes | 必选 |  |
|  | | |
| DF\_Node | | |
| name | 可选 |  |
| id | 必选 |  |
| region | 条件必选 | 如果为非测试场景，则必选 |
| id | 必选 |  |
| refPos | 必选 |  |
| lat | 必选 |  |
| lon | 必选 |  |
| elevation | 必选 | 参考坐标，高度值为必选 |
| inLinks | 可选 | 可仅定义地图节点，没有路段及其他数据 |
|  | | |
| DF\_Link | | |
| name | 可选 |  |
| upstreamNodeId | 必选 |  |
| region | 条件必选 | 如果为非测试场景，则必选 |
| id | 必选 |  |
| speedLimits | 条件必选 | 如果存在不含限速信息的车道数据，则此项为必选，以作为缺省值使用 |
| linkWidth | 必选 |  |
| points | 条件必选 | 如果存在不含中心线点列信息的车道数据，则此项为必选 |
| movements | 可选 |  |
| remoteIntersection | 必选 |  |
| phaseId | 条件必选 | 如是信号控制路口的被控转向，则为必选 |
| lanes | 必选 |  |
|  | | |
| DF\_RegulatorySpeedLimit | | |
| type | 必选 |  |
| speed | 必选 |  |
|  | | |
| DF\_RoadPoint | | |
| posOffset | 必选 |  |
| offsetLL | 必选 |  |
| offsetV | 可选 |  |
|  | | |
| DF\_Lane | | |
| laneID | 必选 |  |
| laneWidth | 条件必选 | 如需支持车道级的V2X应用服务，则为必选 |
| laneAttriubtes | 可选 |  |
| shareWith | 可选 |  |
| laneType | 必选 |  |
| maneuvers | 可选 |  |
| connectsTo | 可选 |  |
| speedLimits | 条件必选 | 如有分车道的限速要求，则为必选 |
| points | 条件必选 | 如需支持车道级的V2X应用服务，则为必选 |
|  | | |
| DF\_Connection | | |
| remoteIntersection | 必选 |  |
| connectingLane | 可选 |  |
| lane | 必选 |  |
| maneuver | 可选 |  |
| phaseId | 条件必选 | 如是信号控制路口的被控转向，则为必选 |

#### 数据单元（data element）要求

##### Msg\_MAP

###### msgCnt

当系统设备启动后发送第一条MAP时，系统应将msgCnt初始化为一个随机值，其范围为0到127。

如果用于签名MAP的证书自从发送最近一条MAP之后有变化，则系统在发送下一条MAP之前应将msgCnt重新初始化为一个随机值，其范围为0-127。

如果用于签名MAP的证书自从发送最近一条MAP之后无变化，则系统应将msgCnt设置为相比发送前一条MAP所用的值增加1，若编号达到127则下一个回到0。

###### timeStamp

系统应采用UTC作为参考时间。数值用来表示当前年份，已经过去的总分钟数。

为确保所传输信息的准确性，该时间值与生成MAP的UTC真实时间之间，如果在分钟切换时形成数值1的偏差，则该偏差至多存在1秒。

##### DF\_Node

###### name

由字符串表达的地图节点名称或者描述，最小为1字节，最大为63字节。

###### id

由一个区域号字段与一个局部编号字段共同构成的地图节点编号。

region DE\_RoadRegilatorID：

全局唯一的区域号，一般由国家或区域性的管理部门统一管理和分配。0保留为测试编号。

id DE\_NodeID：

相同区域号范围内，唯一的局部编号。0-255保留为测试编号。

###### refPos

地图节点位置值以及该节点范围内的参考坐标。以无偏差的绝对三维坐标表示。

##### DF\_Link

###### name

由字符串表达的路段名称或者描述，最小为1字节，最大为63字节。

###### upstreamNodeId

参考8.1.3.4.2.2。

###### linkWidth

路段宽度。选取路段正常行驶部分（除去进入段或离开段可能存在的车道扩展，以及公交站台等扩展部分）的平均宽度，作为路段宽度。由车道扩展或站台等引起的宽度改变，在车道级信息中体现。路段宽度精度应精确到0.1米。

###### points

路段中心点列。需满足附录A.7要求，其中ActualError不大于2米。

##### DF\_Movement

###### remoteIntersection

参考8.1.3.4.2.2。

###### phaseId

参考7.1.3.4.3.1。

##### DF\_RegulatorySpeedLimit

###### speed

限速值大小，精度为0.02m/s。

##### DF\_RoadPoint

###### posOffset

表示路段中心位置点或车道中心位置点关于参考坐标的偏差值大小。包含经纬度偏差，以及高度偏差。

offsetLL PositionOffsetLL：

经纬度偏差确定的位置点与该点对应的实际位置横向偏差，不超过1米。

offsetV VerticalOffset：

高度偏差确定的位置点与该点对应的实际位置纵向偏差，不超过2米。

##### DF\_Lane

###### laneID

一个路段内，每一个车道有唯一的ID，且以该车道行驶方向为参考，自左向右从1开始编号，最大有效值为254。0表示无效ID或者未知ID。255为保留数值。

###### laneWidth

表示本车道的平均宽度。精度为0.1米。

###### points

路段中心点列。需满足附录A.7要求，其中ActualError不大于1米。

##### DF\_Connection

###### remoteIntersection

参考8.1.3.4.2.2。

###### connectingLane

表示与本车道连接的下游路段车道编号，以及对应的允许转向行为。

###### phaseId

参考7.1.3.4.3.1。

#### 消息调度与拥塞控制

【涉及到消息发送频率，待讨论】

### 射频性能要求

#### 发射机指标

路侧设备使用PC5进行通信时，发射机相关指标应满足国家无线电管理机构相关规定和YD/T xxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术支持直连通信的路侧设备技术要求》第9.2节要求。

#### 接收机灵敏度

路侧设备使用PC5进行通信时，接收机指标应满足YD/T xxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术支持直连通信的路侧设备技术要求》第9.3节要求。

### 安全要求

【按照RSU发送MAP频率为2Hz，不再采用1大4小的方式发送，每条MAP都带完整的应用证书；RSU无隐私防护需求，采用应用证书，不进行证书随机变换】

#### 消息签名

* 1. RSU应使用SM2椭圆曲线公钥密码算法、SM3密码杂凑算法对发送的每条MAP消息生成消息签名，并附加于该MAP消息发送；
  2. RSU应为发送的每条MAP消息附加用于签名该条消息的应用证书；
  3. RSU应使用SM3密码杂凑算法对MAP消息进行杂凑运算获得其摘要；
  4. 当无有效的应用证书时，RSU不应发送MAP消息；
  5. RSU不应使用过期的应用证书发送MAP消息；
  6. RSU不应对发送的MAP消息进行加密。

#### 消息验签

同7.1.5.2

#### 证书存储

RSU应使用专用的非易失性内存空间（non-volatile memory，NVM）存储应用证书和证书撤销列表。

#### 证书失效

RSU不应通过证书撤销列表中存在的应用证书发送MAP消息。

# RSM消息

### 标准技术要求

#### 概述

系统通过车-路侧设备接口发送和接收RSM消息，从而实现路侧系统和车载系统的通信。

* RSM的格式和内容符合《基于LTE的车联网无线通信技术 消息层技术要求》
* RSM作为专用短距离通信短消息（DSM）使用YD/T xxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术 网络层技术要求》中的DSMP，通过LTE V2X PC5接口采用mode 4进行发送
* 空中接口符合[YD/T 3340-2018](http://www.ptsn.net.cn/standard/std_query/show-yd-5394-1.htm)《[基于LTE的车联网无线通信技术空中接口技术要求](http://www.ccsa.org.cn/workstation/project_disp.php?auto_id=6032" \t "_blank" \o "基于LTE的车联网无线通信技术空中接口技术要求)》的要求

#### 接入层/PC5

路侧系统PC5接口对应的接入层应符合如下要求：

1. 路侧系统应符合YD/T 3340-2018及YD/T xxxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的路侧设备技术要求》所规定的直连通信相关要求。
2. 路侧系统的工作频段范围为5905-5925MHz频段。
3. 路侧系统进行直连通信时的同步源应优先考虑GNSS。
4. 路侧系统的接入层可支持向上层提供拥塞控制相关测量参数的能力。对于支持该能力的路侧系统，应基于YD/T xxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的路侧设备技术要求》表A.1和表A.4向上层提供如下两种信息中的至少一种：

* 当前的CBR测量值；
* 当前满足CR limit要求的Max data rate建议值。

1. 在初次使用前，车载系统至少应预配置或存储YD/T xxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的路侧设备技术要求》附录A所规定的初始预配置参数或映射关系，并将初始参数值设置为YD/T xxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的路侧设备技术要求》所规定的相应取值。
2. 在未从可信来源处获得参数更新的情况下，车载系统应将上述初始预配置参数作为当前有效的预配置参数。

注：预配置参数指的是在没有网络辅助的情况下PC5无线通信子系统通信所需要的参数。

接入层数据发送应符合如下要求：

1. 当路侧系统发送RSM消息时：

* 应采用广播发送方式。
* 应支持采用传输模式4进行数据发送。在发送BSM消息时，宜采用感知加半持续调度的资源选择方式。
* PDCP头的3-bit SDU类型应设为011，应采用16-bit的PDCP SN。PGK标识、PTK标识和PDCP SN应设为0。

1. 路侧系统在使用PC5发送业务数据时应采用RLC UM模式，采用5-bit的RLC SN。
2. MAC头的4-bit V域应设为0011。
3. 路侧系统在使用预配置参数进行直连通信时，应支持接入层拥塞控制，且拥塞控制参数应符合YD/T xxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的车载终端设备技术要求》表A.4要求。

接入层数据接收应符合如下要求：

1. 路侧系统接收STCH业务数据时，应采用RLC UM模式。

#### 网络层

本小节规定网络层层标准要求，网络层应符合YD/T xxxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术 网络层技术要求》。

数据包发送行为：

1. DSMP版本应填写为0。

* 适配层应在[0x010001,0xFFFFFE]范围内随机产生并维持24比特Source\_Layer-2 ID，若ADAPTATION-LAYER.request中出现Application layer ID changed域，适配层应在[0x010001,0xFFFFFE]范围内重新随机产生并维持24比特Source\_Layer-2 ID。
* 适配层应根据附录A.7将取值为RSM-AID的ApplicationIdentifier映射为取值为0xXXXXXX的24比特Destination\_Layer-2 ID并指示给接入层。

1. 适配层应根据《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的路侧设备技术要求》表A.2，将发送数据包的Priority映射为PPPP并指示给接入层。
2. 当上层提供Traffic Period参数时，网络层应将其指示给下层。

数据包接收行为：

1. 适配层应根据《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的路侧设备技术要求》表A.1，将24比特Destination\_Layer-2 ID映射为ApplicationIdentifier并指示给上层。
2. 适配层应根据《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的路侧设备技术要求》表A.3，将接收数据包的PPPP映射为Priority并指示给上层。

#### 应用层

本小节规定应用层标准要求，应用层标准采用《基于LTE的车联网无线通信技术 消息层技术要求》，下文缩写为《消息层技术要求》。

|  |  |
| --- | --- |
| 条目 | 要求 |
| 消息编码方式 | 应用层消息遵循ASN.1定义的消息格式打包，采用UPER编码方式进行编码。《消息层技术要求》-4.2 |
| 消息帧 | |
| MessageFrame | RSM消息应采用MessageFrame消息帧统一格式进行交互。《消息层技术要求》-5.2.1 |
| 消息 | |
| Msg\_RSM | 遵循Msg\_RSM定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》5.2.2.4 |
| 数据帧 | |
| DF\_AccelerationSet4Way | 遵循DF\_AccelerationSet4Way定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.1 |
| DF\_MotionConfidenceSet | 遵循DF\_MotionConfidenceSet定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.17 |
| DF\_Position3D | 遵循DF\_Position3D定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.42 |
| DF\_ParticipantList | 遵循DF\_ ParticipantList定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.24 |
| DF\_ParticipantData | 遵循DF\_ ParticipantData定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.23 |
| DF\_PositionConfidenceSet | 遵循DF\_PositionConfidenceSet定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.44 |
| DF\_PositionOffsetLL | 遵循DF\_PositionOffsetLL定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.45 |
| DF\_PositionOffsetLLV | 遵循DF\_PositionOffsetLLV定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.46 |
| DF\_Position-LL-24B | 遵循DF\_Position-LL-24B定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.35 |
| DF\_Position-LL-28B | 遵循DF\_Position-LL-28B定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.36 |
| DF\_Position-LL-32B | 遵循DF\_Position-LL-32B定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.37 |
| DF\_Position-LL-36B | 遵循DF\_Position-LL-36B定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.38 |
| DF\_Position-LL-44B | 遵循DF\_Position-LL-44B定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.39 |
| DF\_Position-LL-48B | 遵循DF\_Position-LL-44B定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.40 |
| DF\_Position-LLmD-64b | 遵循DF\_Position-LL-44B定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.41 |
| DF\_VehicleClassification | 遵循DF\_VehicleClassification定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.63 |
| DF\_VehicleSize | 遵循DF\_VehicleSize定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.66 |
| DF\_VerticalOffset | 遵循DF\_VerticalOffset定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.67 |
|  |  |
| 数据元素 | |
| DE\_Acceleration | 遵循DE\_Acceleration定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.1 |
| DE\_BasicVehicleClass | 遵循DE\_BasicVehicleClass定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.5 |
| DE\_DSecond | 遵循DE\_DSecond定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.16 |
| DE\_Elevation | 遵循DE\_Elevation定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.19 |
| DE\_ElevationConfidence | 遵循DE\_ElevationConfidence定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.20 |
| DE\_FuelType | 遵循DE\_ExteriorLights定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.24 |
| DE\_Heading | 遵循DE\_Heading定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.26 |
| DE\_HeadingConfidence | 遵循DE\_HeadingConfidence定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.27 |
| DE\_ParticipantType | 遵循DE\_Latitude定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.53 |
| DE\_SourceType | 遵循DE\_Latitude定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.67 |
| DE\_Latitude | 遵循DE\_Latitude定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.40 |
| DE\_Longitude | 遵循DE\_Longitude定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.43 |
| DE\_MsgCount | 遵循DE\_MsgCount定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.45 |
| DE\_VertOffset-B07 | 遵循DE\_VertOffset-B07定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.84 |
| DE\_VertOffset-B08 | 遵循DE\_VertOffset-B08定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.85 |
| DE\_VertOffset-B09 | 遵循DE\_VertOffset-B09定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.86 |
| DE\_VertOffset-B10 | 遵循DE\_VertOffset-B10定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.87 |
| DE\_VertOffset-B011 | 遵循DE\_VertOffset-B11定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.88 |
| DE\_VertOffset-B12 | 遵循DE\_VertOffset-B12定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.89 |
| DE\_PositionConfidence | 遵循DE\_PositionConfidence定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.55 |
| DE\_Speed | 遵循DE\_Speed定义的数据格式与内容。《应用层技术要求》-5.2.4.68 |
| DE\_SpeedConfidence | 遵循DE\_SpeedConfidence定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.69 |
| DE\_SteeringWheelAngle | 遵循DE\_SteeringWheelAngle定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.72 |
| DE\_SteeringWheelAngleConfidence | 遵循DE\_SteeringWheelAngleConfidence定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.73 |
| DE\_TransmissionState | 遵循DE\_TransmissionState定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.78 |
| DE\_VehicleHeight | 遵循DE\_VehicleHeight定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.80 |
| DE\_VehicleLength | 遵循DE\_VehicleLength定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.81 |
| DE\_VehicleWidth | 遵循DE\_VehicleWidth定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.82 |
| DE\_VerticalAcceleration | 遵循DE\_VerticalAcceleration定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.83 |
| DE\_YawRate | 遵循DE\_YawRate定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.90 |

### [定位和定时要求]

【同SPAT】

### RSM消息发送要求

#### 消息内容

* 当满足7中定义的RSM发送最小准则的要求时，系统应按照9.1.3.5中的时间要求传输RSM消息。
* 系统在传输一个RSM消息时，会相应生成一个带MSG\_RoadsideSafetyMessage的MSG\_MessageFrame，MSG\_RoadsideSafetyMessage的数据帧和数据单元在本标准和《基于LTE的车联网无线通信技术 消息层技术要求》中定义。
* MSG\_RSM消息中的id为路边发送设备的ID，表明RSM消息的发送数据来源。
* MSG\_RSM消息中，refPos字段用来提供RSM消息作用范围内的参考三维位置坐标，消息中所有的位置偏移量，均基于该参考坐标计算。实际位置坐标等于偏移量加上参考坐标。
* MSG\_RSM消息中必须包含一个DF\_ParticipantList数据列表。
* DF\_ParticipantList数据列表由一个或多个DF\_ParticipantData数据帧组成，至少包含一条表示RSU自身信息的DF\_ParticipantData数据帧。
* DF\_ParticipantData数据帧中的ptcId数据元素，当此数据帧表示RSU自身信息时，ptcId应当填写为0，若此数据帧表示其他由RSU检测到的参与者信息时，ptcId范围为1到255。不同的ptcId在RSU中必须唯一。
* DF\_ParticipantData数据帧包含可选项id数据元素，若填写此项，当该参与者信息来源于RSU收到的BSM消息时，此id字段必须与BSM中的车辆id字段一致。
* DF\_ParticipantData数据帧中的DF\_VehicleSize字段，表示机动车/非机动车/行人/RSU的尺寸。

注：数据集交互的编解码方式遵循非对齐压缩编码规则UPER（Unaligned Packet Encoding Rules）。

#### 优先级（PPPP）设置

【待讨论，注意BSM-critical是2，regular BSM是5】

#### 发送最小准则

当达到表 5中定义的RSM发送最小准则的要求时，系统应传输RSM消息。否则系统将停止发送RSM消息，直到系统重新满足该准则的要求为止。

表 5发送最小准则

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数据单元/字段 | 必选/可选 | 备注 |
| msgCount | 必选 |  |
| id | 必选 |  |
| refPos | 必选 |  |
| lat | 必选 |  |
| lon | 必选 |  |
| elevation | 可选 |  |
| participants | 必选 |  |
| ptcType | 必选 |  |
| ptcId | 必选 |  |
| source | 必选 |  |
| id | 可选 |  |
| secMark | 必选 |  |
| pos | 必选 |  |
| offsetLL | 必选 |  |
| offsetV | 可选 |  |
| posConfidence | 必选 |  |
| pos | 必选 |  |
| elevation | 可选 |  |
| transmission | 可选 |  |
| speed | 必选 |  |
| heading | 必选 |  |
| angle | 可选 |  |
| motionCfd | 可选 |  |
| speedCfd | 可选 |  |
| headingCfd | 可选 |  |
| steerCfd | 可选 |  |
| accelSet | 可选 |  |
| long | 必选 |  |
| lat | 必选 |  |
| vert | 必选 |  |
| yaw | 必选 |  |
| size | 必选 |  |
| width | 必选 |  |
| length | 必选 |  |
| height | 可选 |  |
| vehicleClass | 可选 |  |
| classification | 必选 |  |
| fuelType | 可选 |  |

#### 数据单元（data element）要求

##### MSG\_RSM

###### msgCount

当系统设备启动后发送第一条RSM时，系统应将DE\_MsgCount初始化为一个随机值，其范围为0到127（见[1][9]）。

如果用于签名RSM的证书自从发送最近一条RSM之后有变化，则系统在发送下一条RSM之前应将DE\_MsgCount重新初始化为一个随机值，其范围为0-127,（见 [1][9]）。

如果用于签名RSM的证书自从发送最近一条RSM之后无变化，则系统应将DE\_MsgCount设置为相比发送前一条RSM所用的值增加1，若编号达到127则下一个回到0。

###### Id

对于系统设备启动后生成的第一条RSM，系统应将RSU设备标示id初始化为一个随机值，其取值范围由[1][9]定义。

如果用于签名RSM的证书自从发送最近一条RSM之后有变化，则系统在发送下一条RSM之前应将id重新初始化为一个随机值，其范围由[1][9]定义。

###### refPos

系统应将refPos中的lat 和 lon设置为高精偏转下的GCJ-02坐标系中与其对应的2D水平位置参照。

系统应将elevation 设置为参考椭圆之上或之下的与其对应的位置参照的海拔（“参考椭圆上方高度”）。

###### participants

定义交通参与者信息集合，至少包含一条RSU自身信息，应用于RSM消息中，表示RSU当前探测到的所有或者部分交通参与者信息。

##### DF\_ParticipantData

###### ptcType

路侧单元检测到的交通参与者类型。0是未知，1是机动车，2是非机动车，3是行人，4是rsu自身。

###### ptcId

RSU设置的临时ID，0是RSU本身，1..255代表RSU检测到的参与者，RSU中不同参与者的ptcId必须唯一。

###### source

定义交通参与者数据的来源。包括以下类型。

unknown：未知数据源类型；

selfinfo：RSU自身信息；

v2x：来源于参与者自身的v2x广播消息；

video：来源于视频传感器；

microwaveRadar：来源于微波雷达传感器；

loop：来源于地磁线圈传感器；

lidar：来源于激光雷达传感器；

integrated：2类或以上感知数据的融合结果。

###### id

来自BSM的临时车辆ID，当该参与者信息来源于RSU收到的BSM消息时，id字段必须与BSM中的车辆id字段一致。

###### secMark

系统应按照[1][9]所示设置secMark ，采用UTC作为参考时间。

###### pos

定义三维的相对位置（相对经纬度和相对高程）。约定偏差值等于实际值减去参考值。

###### posConfidence

定义当前实时位置（经纬度和高程）的精度大小，包括水平位置精度和高程精度，由系统自身进行实时计算和更新。

###### transmission

transmission应当正确反映车辆的挡位状态。

###### speed

speed应当在Open Sky测试条件（附录A.3）下68%的测试测量中相对车辆的实际速度的差距在*vSpeedAccuracy*（1kph）之内。

###### heading

heading描述车辆参考点的方向，其值以正北方向为0点顺时针增加。

当车速不超过*vHeadingSpeedThresh*（45kph）时，DE\_Heading应当在Open Sky测试条件（A.3）下68%的测试测量中相对车辆的实际航向角的差距在*vHeadAccuracyB*（3度）之内。

当车速超过*vHeadingSpeedThresh*（45kph）时，DE\_Heading应当在Open Sky测试条件（A.3）下68%的测试测量中相对车辆的实际航向角的差距在*vHeadAccuracyA*（2度）之内。

当车速下降至低于*vHeadLatchThresh*（4kph）时，系统应将DE\_Heading的值锁存为当车速高于*vHeadLatchThresh*时的上一个已知的航向角值。

当车速高于vHeadUnlatchThresh（5kph）时，系统将DE\_Heading的值解除锁存。

###### angle

定义车辆方向盘转角。向右为正，向左为负。分辨率为1.5°。数值127为无效数值。

###### motionCfd

描述车辆运行状态的精度。包括车速精度、航向精度和方向盘转角的精度。

###### accelSet

此字段的lat 和long应当分别在Open Sky测试条件（J3161: A.7）和平坦道路测试条件(坡度 < 0.2% ，横断面坡度 < 2%)下，在68%以上的测试测量中相对实际的车辆纵向加速度和横向加速度的差距在*vAccelAccuracy*（0.3 m/s2）之内。

此字段的vert应当在Open Sky测试条件（附录A.3）和平坦道路测试条件(坡度 < 0.2% ，横断面坡度 < 2%)下，在68%以上的测试测量中相对实际的车辆垂直加速度的差距在*vVertAccelAccuracy*（1m/s2）之内。

此字段的yaw应当在Open Sky测试条件（附录A.3）和平坦道路测试条件(坡度 < 0.2% ，横断面坡度 < 2%)下，在68%以上的测试测量中相对实际的车辆横摆角速度的差距在*vYawRateAccuracy*（0.5deg/s）之内。

###### size

此字段的的length 和 width 相对实际的车辆长度和宽度的差距应当在*vSizeAccuracy*（0.2米）之内。

###### vehicleClass

定义车辆的分类，从多个维度对车辆类型进行定义。包含车辆基本类型，以及燃料动力类型。

#### 消息调度与拥塞控制

【涉及到消息发送频率，待讨论】

### 射频性能要求

#### 发射机指标

路侧设备使用PC5进行通信时，发射机相关指标应满足国家无线电管理机构相关规定和YD/T xxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术支持直连通信的路侧设备技术要求》第9.2节要求。。

#### 接收机灵敏度

路侧设备使用PC5进行通信时，接收机指标应满足YD/T xxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术支持直连通信的路侧设备技术要求》第9.3节要求。

### 安全要求

【按照RSU发送RSM频率为10Hz，采用1大4小的方式发送；RSU无隐私防护需求，采用应用证书，不进行证书随机变换】

#### 消息签名

* 1. RSU应使用SM2椭圆曲线公钥密码算法、SM3密码杂凑算法对发送的每条RSM消息生成消息签名，并附加于该RSM消息发送；
  2. RSU应为发送的每条RSM消息附加用于签名该条消息的应用证书或应用证书的摘要；
  3. RSU应使用SM3密码杂凑算法对RSM消息、应用证书进行杂凑运算获得其摘要；
  4. RSU发送当前RSM消息时，若距上一次发送附加应用证书的RSM消息的时间等于或大于vMaxCertDigestInterval （450ms），则应为当前RSM消息附加应用证书；
  5. 当无有效的应用证书时，RSU不应发送RSM消息；
  6. RSU不应使用过期的应用证书发送RSM消息；
  7. RSU启动后应为发送的第一条RSM消息附加应用证书；
  8. RSU不应对发送的RSM消息进行加密。

#### 消息验签

同7.1.5.2

#### 证书存储

RSU应使用专用的非易失性内存空间（non-volatile memory，NVM）存储应用证书和证书撤销列表。

#### 证书失效

RSU不应通过证书撤销列表中存在的应用证书发送RSM消息。

# RSI消息

### 标准技术要求

#### 概述

系统通过车-路侧设备接口发送和接收RSI消息，从而实现路侧系统和车载系统的通信。

* RSI的格式和内容符合《基于LTE的车联网无线通信技术 消息层技术要求》
* RSI作为专用短距离通信短消息（DSM）使用YD/T xxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术 网络层技术要求》中的DSMP，通过LTE V2X PC5接口采用mode 4进行发送
* 空中接口符合[YD/T 3340-2018](http://www.ptsn.net.cn/standard/std_query/show-yd-5394-1.htm)《[基于LTE的车联网无线通信技术空中接口技术要求](http://www.ccsa.org.cn/workstation/project_disp.php?auto_id=6032" \t "_blank" \o "基于LTE的车联网无线通信技术空中接口技术要求)》的要求

#### 接入层/PC5

路侧系统PC5接口对应的接入层应符合如下要求：

1. 路侧系统应符合YD/T 3340-2018及YD/T xxxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的路侧设备技术要求》所规定的直连通信相关要求。
2. 路侧系统的工作频段范围为5905-5925MHz频段。
3. 路侧系统进行直连通信时的同步源应优先考虑GNSS。
4. 路侧系统的接入层可支持向上层提供拥塞控制相关测量参数的能力。对于支持该能力的路侧系统，应基于YD/T xxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的路侧设备技术要求》表A.1和表A.4向上层提供如下两种信息中的至少一种：

* 当前的CBR测量值；
* 当前满足CR limit要求的Max data rate建议值。

1. 在初次使用前，车载系统至少应预配置或存储YD/T xxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的路侧设备技术要求》附录A所规定的初始预配置参数或映射关系，并将初始参数值设置为YD/T xxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的路侧设备技术要求》所规定的相应取值。
2. 在未从可信来源处获得参数更新的情况下，车载系统应将上述初始预配置参数作为当前有效的预配置参数。

注：预配置参数指的是在没有网络辅助的情况下PC5无线通信子系统通信所需要的参数。

接入层数据发送应符合如下要求：

1. 当路侧系统发送RSI消息时：

* 应采用广播发送方式。
* 应支持采用传输模式4进行数据发送。在发送BSM消息时，宜采用感知加半持续调度的资源选择方式。
* PDCP头的3-bit SDU类型应设为011，应采用16-bit的PDCP SN。PGK标识、PTK标识和PDCP SN应设为0。

1. 路侧系统在使用PC5发送业务数据时应采用RLC UM模式，采用5-bit的RLC SN。
2. MAC头的4-bit V域应设为0011。
3. 路侧系统在使用预配置参数进行直连通信时，应支持接入层拥塞控制，且拥塞控制参数应符合YD/T xxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的车载终端设备技术要求》表A.4要求。

接入层数据接收应符合如下要求：

1. 路侧系统接收STCH业务数据时，应采用RLC UM模式。

#### 网络层

本小节规定网络层层标准要求，网络层应符合YD/T xxxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术 网络层技术要求》。

数据包发送行为：

1. DSMP版本应填写为0。

* 适配层应在[0x010001,0xFFFFFE]范围内随机产生并维持24比特Source\_Layer-2 ID，若ADAPTATION-LAYER.request中出现Application layer ID changed域，适配层应在[0x010001,0xFFFFFE]范围内重新随机产生并维持24比特Source\_Layer-2 ID。
* 适配层应根据附录A.7将取值为RSI-AID的ApplicationIdentifier映射为取值为0xXXXXXX的24比特Destination\_Layer-2 ID并指示给接入层。

1. 适配层应根据《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的路侧设备技术要求》表A.2，将发送数据包的Priority映射为PPPP并指示给接入层。
2. 当上层提供Traffic Period参数时，网络层应将其指示给下层。

数据包接收行为：

1. 适配层应根据《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的路侧设备技术要求》表A.1，将24比特Destination\_Layer-2 ID映射为ApplicationIdentifier并指示给上层。
2. 适配层应根据《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的路侧设备技术要求》表A.3，将接收数据包的PPPP映射为Priority并指示给上层。

#### 应用层

本小节规定应用层标准要求，应用层标准采用《基于LTE的车联网无线通信技术 消息层技术要求》，下文缩写为《消息层技术要求》。

|  |  |
| --- | --- |
| 条目 | 要求 |
| 消息编码方式 | 应用层消息遵循ASN.1定义的消息格式打包，采用UPER编码方式进行编码。《消息层技术要求》-4.2 |
| 消息帧 |
| MessageFrame | BSM消息应采用MessageFrame消息帧统一格式进行交互。《消息层技术要求》-4.3.1 |
| 消息 |
| Msg\_RSI | 遵循Msg\_RSI定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-4.3.2.1 |
| 数据帧 |
| DF\_Position3D | 遵循DF\_Position3D定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.42 |
| DF\_RTEList | 遵循DF\_RTEList定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.54 |
| DF\_RTEData | 遵循DF\_RTEData定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.53 |
| DF\_RTSList | 遵循DF\_RTSList定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.56 |
| DF\_RTSData | 遵循DF\_RTSData定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.55 |
| DF\_PositionOffsetLLV | 遵循DF\_ PositionOffsetLLV定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.46 |
| DF\_PositionOffsetLL | 遵循DF\_ PositionOffsetLLV定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.3.45 |
|  |  |
| 数据元素 |
| DE\_MsgCount | 遵循DE\_MsgCount定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.45 |
|  | 遵循DE\_ MinuteOfTheYear定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.44 |
| DE\_EventType | 遵循DE\_ EventType定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.22 |
| DE\_EventSource | 遵循DE\_ EventSource定义的数据格式与内容。《消息层技术要求》-5.2.4.21 |
|  |  |

### [定位和定时要求]

【同SPAT】

### RSI消息发送要求

#### 消息内容

* RSI消息需要满足10.1.3.3中规定发最小准则，系统应按照10.1.3.5的要求发送RSI消息。
* 系统在传输RSI消息时，会相应的生成一个带Msg\_RSI 的 Msg\_MessageFrame，Msg\_RSI 的数据帧和数据单元在本标准和《基于LTE的车联网无线通信技术 消息层技术要求》中定义。
* 所有的RSI消息在《基于LTE的车联网无线通信技术 消息层技术要求》中定义，其中 DF\_RTSData 代表交通标志信息，DF\_RTEData代表交通事件信息。
* RSI中的id，标识路边发送设备的ID，表明RSI消息的发送数据来源。
* DF\_RTEData中rteid 需要保证RSU设备中唯一性；
* DF\_RTSData中rtsid需要保证RSU设备中唯一性；
* 使用中需要根据Msg\_RSI中设备ID，及DF\_RTSDat和DF\_RTEData中id，作为RTS或RTE的唯一标识。
* DF\_RTSData 中DF\_SignType 表明该交通标志的类型，具体类型可以参考GB 5768.2-2009。
* DF\_RTSData中DF\_ReferencePathList和DF\_ReferenceLinkList，必须有一个不为空，交通标识信息，具体影响的Path或者Link，必须二选一发送。
* DF\_RTEData中DF\_EventType标识交通事件类型，具体可以参考附录A.6或《基于LTE的车联网无线通信技术 消息层技术要求》附录A。
* 注：数据集交互的编解码方式遵循非对齐压缩编码规则UPER（Unaligned Packet Encoding Rules）。

#### 优先级（PPPP）设置

默认RSI为交通标识信息，系统应将RSI的PPPP [23.285, 23.303]设置为4。RSI采用SPS发送。

注：如果SPS无法容纳最近一条RSI的大小，则其根据3GPP规范被调整。

**Note：针对RTE消息，是不是要提高发送优先级。**

【待讨论，注意BSM-critical是2，regular BSM是5】

#### 发送最小准则

当达到表 6中定义的RSI发送最小准则的要求时，系统传输RSI消息。否则系统将终止发送RSI消息，直到系统重新满足该准则的要求为止。

表 6 RSI 发送最小准则

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据单元/字段 | 必选/可选 | 参考章节  (本标准) | 备注 |
| Msg\_RSI | | | |
| msgCnt | 必选 |  |  |
| id | 必选 |  |  |
| moy | 可选 |  |  |
| refPos | 必选 |  |  |
| lat | 必选 |  |  |
| long | 必选 |  |  |
| elevation | 可选 |  |  |
| rtes | 条件必选 |  | 如没有rtss数据，则必选 |
| rtss | 条件必选 |  | 如没有rtes数据，则必选 |
|  | | | |
| DF\_RTEData | | | |
| rteid | 必选 |  |  |
| eventType | 必选 |  |  |
| eventSource | 必选 |  |  |
| eventPos | 条件必选 |  | 如果ReferencePath和ReferenceLink不填的情况下，为必填 |
| eventRadius | 条件必选 |  | 如果ReferencePath和ReferenceLink不填的情况下，为必填 |
| description | 可选 |  |  |
| timeDetails | 可选 |  |  |
| priority | 可选 |  |  |
| referencePaths | 条件可选 |  | ReferencePath与ReferenceLink需填充至少一个 |
| referenceLinks | 条件可选 |  | ReferencePath与ReferenceLink需填充至少一个 |
| eventConfidence |  |  |  |
|  | | | |
| DF\_RTSData | | | |
| rtsid | 必选 |  |  |
| signType | 必选 |  |  |
| signPos | 可选 |  |  |
| description | 可选 |  |  |
| timeDetails | 可选 |  |  |
| priority | 可选 |  |  |
| referencePaths | 条件可选 |  | ReferencePath与ReferenceLink需填充至少一个 |
| referenceLinks | 条件可选 |  | ReferencePath与ReferenceLink需填充至少一个 |
|  | | | |
| ReferencePath | | | |
| activePath | 必选 |  |  |
| pathRadius | 必选 |  |  |
|  | | | |
| ReferenceLink | | | |
| upstreamNodeId | 必选 |  |  |
| downstreamNodeId | 必选 |  |  |
| referenceLanes | 可选 |  |  |

#### 数据单元（data element）要求

##### Msg\_RSI

###### msgCnt

当系统设备启动后发送第一条RSI时，系统应将DE\_MsgCount初始化为一个随机值，其范围为0到127 description见[1][9]）。

如果用于签名RSI的证书自从发送最近一条RSI之后有变化，则系统在发送下一条RSI之前应将DE\_MsgCount重新初始化为一个随机值，其范围为0-127,（见 [1][9]）。

如果用于签名RSI的证书自从发送最近一条RSI之后无变化，则系统应将DE\_MsgCount设置为相比发送前一条RSI所用的值增加1，若编号达到127则下一个回到0。

###### id

对于系统设备启动后生成的第一条RSI，系统应将RSU设备标示id初始化为一个随机值，其取值范围由[1][9]定义。

如果用于签名RSI的证书自从发送最近一条RSI之后有变化，则系统在发送下一条RSI之前应将id重新初始化为一个随机值，其范围由[1][9]定义。

如果证书无变化，则系统不改变id。

注：当安全证书有变化时，DE\_MsgCount, id, 无线子系统MAC 地址和SPS均被随机初始化。

###### moy

系统应按照[1][9]所示设置DE\_MinuteOfTheYear，采用UTC作为参考时间.

数值用来表示当前年份，已经过去的总分钟数（UTC时间）。

其分辨率为1分钟。该数值配合DE\_MinuteOfTheYear数值，则可以表示以毫秒记的全年已过去的总时间。

为确保所传输信息的准确性，DE\_MinuteOfTheYear的数值所表示的时间与生成RSI的UTC之间的偏差应小于vMaxPosAge（150）毫秒。

###### refpos

RSI 参考GPS点，作为RTS和RTE的referencePath中的点集的参考点。

系统应将DE\_Latitude 和 DE\_Longitude设置为高精偏转下的GCJ-02坐标系中与其对应的2D水平位置参照

系统应将DE\_Elevation设置为参考椭圆之上或之下的与其对应的位置参照的海拔（“参考椭圆上方高度”）。

###### rtes

定义道路交通事件集合，至少包含1个道路交通事件信息，最多包含8个。

注：RSI 消息中，DF\_RTEList和DF\_RTSList不能同时为空。

###### rtss

定义道路交通标志集合。

至少包含1个道路交通标志信息，最多包含16个。

##### DF\_RTEData

定义道路交通事件信息。交通事件分类当前支持国标GB /T 29100-2012。该数据帧中，包含该交通事件的信息源、发生区域、时效、优先级以及影响区域等。还可以用文本的形式，对事件信息进行补充描述或说明。

###### rteid

该ID为RSU内部的唯一ID标识，接收方需要使用Device ID 和 rteId 作为该RTE的唯一标识。

此ID必须保持设备内的唯一性。

###### rteid

该ID为此rte 在RSU内部的唯一ID标识，接收方需要使用Device ID 和 rteId 作为该RTE的唯一标识。此ID必须保持设备内的RTE列表中的唯一性。

###### eventType

定义道路交通事件的类型，参考附录A.6。其中，道路交通事件包括恶劣天气、异常路况和异常车况。GB/T 29100-2012中定义的事件分类代码作为该值的千位和百位，交通事件分类顺序码作为该值的十位和个位。

###### eventSource

定义道路交通事件的信息来源。

- 标识事件来源未知；

- 交警部门

- 政府部门

- 气象部门

- 互联网服务

-为本地设备感知

###### eventPos

定义三维的相对位置（相对经纬度和相对高程）。约定偏差值等于实际值减去参考值。

表明RTE事件发生的位置信息。

###### eventRadius

表示绝对值半径大小，分辨率为10厘米。

该值如果用在RTE中，表明该交通事件或交通标志点的影响半径范围；

该值如果用在影响路径中，表明其路径范围内的影响半径。

###### description

定义文本描述信息。提供两种编码形式。

提供ASCII字符文本形式，支持长度1字节到512字节。

提供中文编码形式，符合GB2312-80的编码规则，1个中文字符由2字节信息编码，支持长度1到256个中文字符

###### timeDeatils

定义道路交通事件和道路交通标志信息的生效时间属性。

用UTC世界标准时间定义，包括生效起始时刻、结束时刻以及结束时刻的置信度。精确到分钟。

###### priority

表示此RTE交通事件的优先级。数值长度占8位，其中低五位为0，为无效位，高三位为有效数据位。数值有效范围是B00000000到B11100000，分别表示8档由低到高的优先级。

###### referencePaths

定义道路交通事件关联的路径集合

最多添加8个影响路径。

###### referenceLinks

定义道路交通事件关联的路径集合。

最多添加8个影响路径。

##### DF\_RTSData

定义道路交通标志信息。交通标志信息当前支持国标GB 5768.2-2009，包含其中所有标志内容。该数据帧中，可以用文本的形式，对相关的交通标志进行补充描述或说明。

###### rtsid

该ID为RSU内部RTS的唯一ID标识，接收方需要使用Device ID 和 rtsId 作为该RTS的唯一标识。此ID必须保持设备内RTS的唯一性。

###### signType

定义道路交通标志的类型。

数值0表示未知类型，或文本描述信息。大于0数值表示交通标志标牌信息，其编号参照国标GB 5768.2-2009中“交通标志中文名称索引”表序号。

###### signPos

定义三维的相对位置（相对经纬度和相对高程）。约定偏差值等于实际值减去参考值。

###### description

定义文本描述信息。提供两种编码形式。

提供ASCII字符文本形式，支持长度1字节到512字节。

提供中文编码形式，符合GB2312-80的编码规则，1个中文字符由2字节信息编码，支持长度1到256个中文字符。

###### timeDetails

定义道路交通事件和道路交通标志信息的生效时间属性。

用UTC世界标准时间定义，包括生效起始时刻、结束时刻以及结束时刻的置信度。精确到分钟。

###### priority

表示RTS消息中不同类型交通事件或交通标志的优先级。数值长度占8位，其中低五位为0，为无效位，高三位为有效数据位。数值有效范围是B00000000到B11100000，分别表示8档由低到高的优先级。

###### referencePaths

定义道路交通事件和标志的关联路径集合。用于RSI消息中。

最多添加8个影响路径。

###### referenceLinks

定义关联路段集合。

最多添加16个影响Link。

##### DF\_ReferencePath

###### activePath

为RTS 交通标识牌影响的路径的点集。

点集内容为PositionOffsetLLV类型，最少为1个点，最多为32个点。

###### PathRadius

为RTS 交通标识牌影响的路径的影响半径。

##### DF\_ReferenceLink

###### 1、upstreamNodeId

定义节点ID。

节点ID是由一个全局唯一的地区ID和一个地区内部唯一的节点ID组成

此ID为关联Link的上游节点ID

###### downstreamNodeId

定义节点ID。

节点ID是由一个全局唯一的地区ID和一个地区内部唯一的节点ID组成

此ID为关联Link的下游节点ID

###### referenceLanes·

定义路段中指定的关联车道。将指定车道号对应的比特位置1表示该车道为有效的关联车道。

最多支持15条车道。车道号，以该车道行驶方向为参考，自左向右从1开始编号。

#### 消息调度与拥塞控制

【涉及到消息发送频率，待讨论】

### 射频性能要求

#### 发射机指标

路侧设备使用PC5进行通信时，发射机相关指标应满足国家无线电管理机构相关规定和YD/T xxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术支持直连通信的路侧设备技术要求》第9.2节要求。

#### 接收机灵敏度

路侧设备使用PC5进行通信时，接收机指标应满足YD/T xxx-xxxx《基于LTE的车联网无线通信技术支持直连通信的路侧设备技术要求》第9.3节要求。

### 安全要求

【按照RSU发送RSI频率为2Hz，不再采用1大4小的方式发送，每条RSI都带完整的应用证书；RSU无隐私防护需求，采用应用证书，不进行证书随机变换】

#### 消息签名

* 1. RSU应使用SM2椭圆曲线公钥密码算法、SM3密码杂凑算法对发送的每条RSI消息生成消息签名，并附加于该RSI消息发送；
  2. RSU应为发送的每条RSI消息附加用于签名该条消息的应用证书；
  3. RSU应使用SM3密码杂凑算法对RSI消息进行杂凑运算获得其摘要；
  4. 当无有效的应用证书时，RSU不应发送RSI消息；
  5. RSU不应使用过期的应用证书发送RSI消息；
  6. RSU不应对发送的RSI消息进行加密。

#### 消息验签

同7.1.5.2

#### 证书存储

RSU应使用专用的非易失性内存空间（non-volatile memory，NVM）存储应用证书和证书撤销列表。

#### 证书失效

RSU不应通过证书撤销列表中存在的应用证书发送RSI消息。

# 附录

A.1 Path History 参考设计（信息性附录）

A.1.1介绍

V2X通信系统的Path History功能模组（以下简称PH）使用自车过去的定位信息并计算出一系列自适应的，简洁的代表现在车子在一段距离之内的移动轨迹。PATH HISTORY能够提供给其他车辆预测道路几何形状的的信息。这项功能通过目标车辆对于道路几何参考位置，来提供给自车对于目标车辆相对自车的位置分类依据。实现PATH HISTORY的方法有多种， 在这里提供了三种不同的方法，每一种都有细微的不同。

自车的PH功能模组包含了以下基本信息：

* 在一个特定行驶距离中保持一定数量的现有定位和传感器数据的缓冲。
* 在允许的位置偏差中计算实际轨迹的简洁表征轨迹。
* 周期性的更新并输出PH简洁表征轨迹，以供其他V2V系统使用。

除了能够用来表征自车的行驶轨迹之外，主车向外发出自己轨迹的简洁表征还能够让其他车辆用来预测道路几何形状和进行目标车辆位置分类。

A1.2 Path History需求

PH功能模块的功能需求如下描述

PH使用一系列简洁的数据来表征主车的真实路径。简洁的数据本质是真实数据的采样子集。如下图所示，橙色的路径表示采样之后的简洁路径点，而连接连续两点的弦表示真实车辆路径的近似。

简洁数据点采样的原则是任何真实路径上的点到两点之间弦长（真实路径的简洁表征点）的垂直距离小于PH\_ActualError，如图 6所示。

包含简洁数据的缓冲区大小为自适应的，使得所计算出来的路径表政治能够至少满足校准参数K\_PHDISTANCE\_M（米）所定义的值。参考下图，包含所有弦长的距离至少满足K\_PHDISTANCE\_M。




图 9 简洁和实际的路径表述

A1.3 Path History设计

* 设计前提

PH三种设计方式， 本章节定义了一些基本的设计前提。

* 1. 假设车辆的路径是有直线和弧线部分组成。
  2. PH\_ActualError定义成为车辆实际路径上任意一点和连接两个简洁表征点组成的弦之间的垂直距离。根据是用的算法不同，一些实际路径上的采样点会成为简洁表述的特征点，图28解释了PH\_ActualError，以及实际和简洁路径表述的数据点。
  3. 图 9 展示了在弧形车辆轨迹上的三个点，P1, P2, P3， 正如途中所解释的，PH\_ActualError的值根据在弧形轨迹上选的点的不同而不同。




图 10误差表征

* 1. 如图 8，由圆上的点P1 和 P2 和圆心连线所夹的角ΔØ，大致可以近似为ΔØ = H2 – H1，其中H1 和 H2为车辆在P1 和 P2 点的GNSS的方向角（Heading）。


****

图 11 ΔØ角表示

* 1. 如之前的图示，定义两个PH车辆轨迹定位点之间的弦长为PH\_ActualChordLength。PH\_ActualChordLength为两个由各自经纬度定义的GNSS数据点之间的距离。
  2. 定义P1 的维度为lat1, 经度为long1 ，单位为弧度。定义地球半径（米）在子午线处的长度为REarthMeridian。所推导出的实际弦长距离公式为：

 (1)

* 1. 另一个关键参数需要被计算的是PH\_EstimatedR，这个值代表了连接两个PH GNSS数据点之间的圆弧曲率半径。
* 设计方法一

车辆路径简洁表征设计方法一中所用的步骤被描述为伪编码形式。

步骤一：假设采样了圆弧形车辆路径并记录了一一系列GNSS数据点。最少需要的点数为三个。这些点的初始化状态如图 9所示。

i = 3

Starting Point, Pstarting  = Pi-2

Previous Point, Pprevious  = Pi-1

Next Point, Pnext  = Pi

elementPos = 0

totalDist = 0

incrementDist = 0

将Pstarting, 的GNSS定位值包含到简洁表征的数据缓冲区，并将elementPos增加1，如下：

PH\_ConciseDataBuffer[elementPos] = Pstarting

elementPos++

步骤二：计算起始点Pstarting, 和下一个点Pnext 之间的真实弦长PH\_ActualChordLength（米），如图 9和方程1所示。检查这个值是否比阈值大，如下：

If PH\_ActualChordLength > K\_PH\_CHORDLENGTHTHRESHOLD,

Set PH\_ActualError to K\_PHALLOWABLEERROR\_M + 1,

Go to Step Seven,

Otherwise Continue.

步骤三：计算Pstarting 和 Pnext 与圆心连线所夹的角度ΔØ的值（弧度），ΔØ = H2 – H1, 其中 H1 和H2 分别代表了Pstarting 和 Pnext 所在的车辆位置的GNSS定位方向角（heading）。

步骤四：利用步骤二中计算出来的PH\_ActualChordLength以及步骤三种计算出来的ΔØ，来计算Pstarting a和 Pnext 两点之间的近似曲率半径PH\_EstimatedR（米）：

PH\_EstimatedR = PH\_ActualChordLength/(2\*sin( ΔØ/2)). (2)

这是连接Pstarting 和 Pnext.两点之间的圆弧的曲率半径的近似估计。

以上这些步骤中需要注意的是，如果ΔØ非常小或者近似为0（例如一条直线路径），那么PH\_EstimatedR将为一个非常大的数字。为了检测出这样的情况，每次计算出来的ΔØ需要和一个校准参数K\_PHSMALLDELTAPHI\_R进行比较，如果ΔØ小于校准参数，那么说明半径非常大。这种情况下半径就被限制在K\_PH\_MAXESTIMATEDRADIUS，并且把PH\_ActualError设置为0，如下：

If ΔØ < K\_PHSMALLDELTAPHI\_R,

Set PH\_ActualError to zero,

Set PH\_EstimatedR to K\_PH\_MAXESTIMATEDRADIUS,

Go to Step Eight,

Otherwise Continue.

步骤五：计算距离d的值（方程3），d的值是图 9中连接Pstarting 和 Pnext两点之间的圆弧中间点到实际弦的垂直距离。

d = PH\_EstimatedR\*cos(ΔØ/2). (3)

步骤六：计算实际最大误差PH\_ActualError

PH\_ActualError = PH\_EstimatedR – d. (4)

步骤七：如果PH\_ActualError比允许的PH误差K\_PHALLOWABLEERROR\_M来的大，那么将之前的点Pprevious 加入到数据缓冲中，如下：

If PH\_ActualError > K\_PHALLOWABLEERROR\_M

PH\_ConciseDataBuffer[elementPos] = Pprevious

elementPos++

重新定义三个数据点来进一步处理。新的三个点重新定义为起始点，前序点和后续点（Starting Point, Previous Point, 和 Next Point）

Pstarting = Pi-1

Pnext = Pi+1

Pprevious = Pi

i = i + 1

Go to Step Nine.

步骤八：如果PH\_ActualError ≤ K\_PHALLOWABLEERROR\_M，重新定义前序点Previous Point和后续点Next Point：

Pnext = Pi+1

Pprevious = Pi

i = i + 1

Go to Step Two.

整个算法会根据重新被赋予的Starting Point, Previous Point, 和 Next Point来循环计算，知道超出偏差值出现。步骤九：计算简洁缓冲区PH\_ConciseDataBuffer中连续的PH GNSS定位数据点的实际距离：

totalDist = totalDist + incrementDist

是简洁表征缓冲区PH\_ConciseDataBuffer中距离的和。

incrementDist是最近加入简洁数据缓冲区的两个 PH GNSS 数据点之间的距离。所以如果总距离大于等于K\_PHDISTANCE\_M，那么就继续从缓冲区底部删除旧数据，知道总距离正好能够保持最小值K\_PHDISTANCE\_M，并输出最近2个选择的简洁数据点之间的曲率半径PH\_EstimatedSumR。如果简洁数据缓冲区中的数据超过最大允许的数量（15）的时候，继续删除最老的数据点，直到缓冲区中只剩下15个点。

回到步骤二

* 设计方法二

方法二的步骤和方法一的很相似，除了在计算曲率半径的时候有所不同之外（方法一种的方程2的计算值PH\_EstimatedR）。方法二中的曲率半径是方法一中的计算的平均值，并且半径是使用车辆速度和横摆角速度来计算的

步骤一：同方法一的步骤一

步骤二：同方法一的步骤二

步骤三：同方法一的步骤三

图 9中，如果假设存在n个GNSS点，P1…Pn。把P1 作为起始点Starting Point, 把 Pn 作为下一个点Next Point. 定义P2, …, Pn-1 最为 中间点。方法二通过方程5来计算半径的动态平均值（步骤四）

Radius = ν/w, (5)

式中v是车辆的速度（米/秒），w为车辆的横摆角速度（弧度/秒）

如图 11中的那个点，定义R2i 为根据方法二在i点计算的半径，其中i = 1, ….n-1。因此可以得到如下的半径定义：

R21 = *v*1/w1

R22 = *v*2/w2

R23 = *v*3/w3

R2(n-1) = *v*n-1/wn-1.

如果计算出来的半径比阈值高，就将其设置成为最大值K\_PH\_MAXESTIMATEDRADIUS并且忽略原来计算出来的半径值，从半径缓冲区中删除，并且不要将其包含入步骤四所计算的动态平均值之中。

步骤四：执行方法一中的步骤四。定义从方程2中计算所得的半径为PH\_EstimatedR1 。步骤三中计算出来的半径缓冲区中保存的动态平均半径PH\_EstimatedR2如下方程所示：

PH\_EstimatedR2 =  (6)




图 12近似半径计算

近似估计的曲率半径PH\_EstimatedR是通过PH\_EstimatedR1 和 PH\_EstimatedR2 的加权求和得出的：

PH\_EstimatedR = K\_PH\_RADIUSWEIGHTONE\*PH\_EstimatedR1

+ K\_PH\_RADIUSWEIGHTTWO\*PH\_EstimatedR2 , (7)

其中K\_PH\_RADIUSWEIGHTONE 和 K\_PH\_RADIUSWEIGHTTWO是和为1的两个权重值。如果动态平均半径估计由于所有的缓冲区中的半径都为最大值为K\_PH\_MAXESTIMATEDRADIUS 而被设置为0，那么设置K\_PH\_RADIUSWEIGHTONE = 1，K\_PH\_RADIUSWEIGHTTWO = 0。

步骤五：同方法一的步骤五

步骤六：同方法一的步骤六

步骤七：同方法一的步骤七

另外，必须根据以下情况对动态平均值PH\_EstimatedR2 进行调整：

如果新的点 Pstarting and Pnext 的半径都等于K\_PH\_MAXESTIMATEDRADIUS，那么根据方程6，PH\_EstimatedR2将会成为动态平均半径的计算结果。 如果新的Pnext, 不等于K\_PH\_MAXESTIMATEDRADIUS，那么PH\_EstimatedR2 将会被设置成这个计算值。如果新的点Pstarting 不等于K\_PH\_MAXESTIMATEDRADIUS，那么PH\_EstimatedR2 将会被设置为这个半径值。如果上面所说的都不是，那么PH\_EstimatedR2 将会被设置为0.

步骤八：同方法一的步骤八

步骤九：同方法一的步骤九

* 设计方法三

方法三和方法一中的大部分步骤相似，除了在计算PH 偏差的时候有所不同。在这个方法中，PH\_ActualError的定义和进阶PH数据元素的选择得到了修改。PH\_ActualError是真实车辆路径的PH数据元素和连接简洁PH点的弦之间的最大垂直距离。




图 13方法三的PH Error计算法

方法三使用伪代码来表示车辆轨迹的简洁表述。

步骤一：同方法一的步骤一

计算图 9中的起始点Pstarting,和下一个点Pnext,之间的弦长PH\_ActualChordLength（米）

If PH\_ActualChordLength > K\_PH\_CHORDLENGTHTHRESHOLD,

Set PH\_ActualError to K\_PHALLOWABLEERROR\_M + 1

Go to Step Six.

步骤三：同方法一的步骤三

步骤四：同方法一的步骤四

步骤五：计算PH\_ActualError：

根据图 12中定义P1 为起始点，Pn 为下一个点, 中间点为P2 到 Pn-1

PH\_ActualError = MAX(Di); i = 2, …, n-1. (8)

计算Di的过程将在之后说明，在计算之前，GNSS坐标的点必须转换成北-东坐标系。下面提供给了寻找点到直线或者线段的最短距离的方法：




图 14点到线段的最短距离

图 13所示提供了一种计算点D到线段AC的最短距离的计算方法。直线方程有经过两点**A** (x1,y1) 和 **C** (x2,y2)来决定：

**B** = **A** + u (**C** - **A**),

其中u为0到1之间的值，线段AC上的点**B** (x,y)是最靠近D的点，并且满足下面关系：

(**D** - **B**) dot (**C** - **A**) = 0,

其中“dot”表示向量点乘，将式中的B又上面的方程来替代：

[**D** - **A** - u(**C** - **A**)] dot (**C** - **A**) = 0.

接上面的方程求出u

u = ((x3-x1)(x2-x1) + (y3-y1)(y2-y1)) / || C – A||2 .

带入直线方程，求出交叉点B（x,y）：

x = x1+ u(x2 - x1),

y = y1 + u(y2 - y1).

那么点D和直线（x,y）的欧几里得距离为？

d = sqrt((x3-x)2 + (y3-y)2).

注：在计算点到线段距离前，有必要先检查一次u是否在0到1之间

步骤六：同方法一的步骤七

步骤七：同方法一的步骤八

步骤八：同方法一的步骤九

A1.4 PH功能模块信号接口描述

在这个子章节中提供了输入，输出，校准参数等

PH 输入：

* Coordinated Universal Time (UTC) time UTC时间
* Latitude 纬度
* Longitude 经度
* Altitude (elevation) 海拔高度
* Speed 速度
* Heading 方向角
* Yaw rate 横摆角

校准参数

* K\_PHDISTANCE\_M : 200 (meters)
* K\_PHDATAPOINTSSAMPLETIME\_S : 100 (ms)
* K\_PHALLOWABLEERROR\_M : 1 (meters)
* K\_PHSMALLDELTAPHI\_R: 0.02 (radians)
* K\_PH\_RADIUSWEIGHTONE: 0.5 (unitless)
* K\_PH\_RADIUSWEIGHTTWO: 0.5 (unitless)
* K\_PH\_CHORDLENGTHTHRESHOLD: 210 (meters)
* K\_PH\_MAXESTIMATEDRADIUS: 7FFFFF (meters)

输出在简洁PH数据结构缓冲区里，是PH的数据元素。PH的输出为：

PH简洁表述的数据元素数量

PH\_CONCISE\_DATA\_ELEMENT\_1,

….

….

PH\_CONCISE\_DATA\_ELEMENT\_N,

其中，PH\_CONCISE\_DATA\_ELEMENT由PH\_UTCTime; PH\_Latitude; PH\_Longitude; PH\_Altitude; PH\_Speed; PH\_Heading; PH\_YawRate; PH\_EstimatedSumR 所组成。

注： 如果PH\_EstimatedSumR 比K\_PH\_MAXESTIMATEDRADIUS大,那么把PH\_EstimatedSumR设置为 K\_PH\_MAXESTIMATEDRADIUS

A.1.5 测试结果

* PH表征车辆轨迹




图 15车辆实际路径

如图 14所示，数据是从特定车辆估计上记录下来的。 GNSS数据使用NovAtel® OEMV® 接收机来收集，数据采样时间间隔为100ms。实际车辆路径由10500个GNSS数据点来表示。测试中最小PH距离为300米，但是需求最终为200米。

测试结果评价了三种方法和计算出来的简洁PH近似，简洁近似和实际车辆路径误差阈值为1米。图 15图 16图 17用红色的圈来展示了简洁PH数据元素来表示车辆的实际路径。车辆的实际路径用来色来表示。方法一用来简洁表述车辆真实路径的简洁PH数据元素为111个，方法二为129个，方法三为124个。




图 16 方法一表述的车辆路径




图 17方法二表述的车辆路径




图 18 方法三表述的车辆路径

* 曲线道路的曲率半径

图 18展示了方法一和方法三，图 19展示了方法二中的计算得出的弯曲的车辆轨迹的曲率半径。曲率半径明确的表明了道路本身的弯曲程度。要注意的是，道路线段也包含了合理的直线成分来表征曲率很大的曲线。在图 18和图 19中，直线表示实际的车辆路径，二虚线表示简洁PH路线表征。




图 19方法一和三的曲率半径




图 20方法二的曲率半径

* 直线道路的曲率半径

图 20（方法一和方法三）和图 21（方法二）展示了直线道路上相邻简洁数据点的曲率半径。数字显示了直线道路的曲率半径为很大的值。这些数字可以明确的表明通过某个曲率半径阈值可以容易的区分出直线道路部分。图 20和图 21中直线表示了实际的车辆路径而虚线则表明简洁PH表征。




图 21 方法一和三，直线路径的曲率半径




图 22 方法二，直线路径的曲率半径

* PH曲线的简洁表征点之间距离

图 22，图 23和图 24分别为方法一，二，三情况下从现有车辆位置开始之前300米的弧线路径上的简洁数据点结果。PH点数正好填满缓冲区的最小点数需求来满足300米距离的要求。这三种方法只需要不多的PH点就可以表征一段弧线路径：




图 23 方法一，曲线路径的PH表征




图 24方法二，曲线路径的PH表征




图 25方法三，曲线路径的PH表征

图 22，图 23和图 24中的saving ratio（保存比）表示简洁表征数据元素和实际路径上的数据元素数量之比。这个比值表示了使用不同方法情况下的简洁PH表征与实际数据之间的比值。图中实线表明实际的车辆路径，虚线为PH简洁表征路径。

直线路径PH简洁表征点之间的距离

图 25，图 26和图 27分别表示方法一，二，三情况下，直线路径下至少300米长的道路简洁表征点之间的距离。在猫族最小PH距离的 要求情况下，没有一个点可以被舍弃。图 25中，方法一的算法选取了2个直线路径上的点相距375.3米。相似的图 26中，方法二的算法选取了2个直线路径上的点相距391.4米。在收集了这些结果之后，每种算法的步骤二被修改成连续两点之间的距离不会超过阈值K\_PH\_CHORDLENGTHTHRESHOLD。也可以从图 25和图 26中看到，PH的总距离分别为381.83和396.4米。PH表征距离的增加不需要在满足K\_PHDISTANCE最小距离要求下的最小点数上增加任何多余的PH点。




图 26 方法一，直线路径的PH表征




图 27方法二，直线路径的PH表征




图 28 方法三，直线路径的PH表征

图 25，图 26和图 27中的表示简洁表征数据元素和实际路径上的数据元素数量之比。这个比值表示了使用不同方法情况下的简洁PH表征与实际数据之间的节省比值。图中实线表明实际的车辆路径，虚线为PH简洁表征路径。

* PH需求分析

图 28，图 29和图 30分别表示了方法一，二，三情况下实际的PH数据元素误差。由于简洁数据点选取是基于实际误差不超过1米，所以图中也清晰的展示了误差数字总是小于1米。直线路径的误差结果也相似。这些结果表明简洁PH数据点可以被可靠的用作表征实际车路路径的PH。图中的实现表示实际车辆的轨迹，虚线表示简洁PH表征。




图 29方法一，PH误差分析




图 30方法二， PH误差分析




图 31方法三， PH误差分析

A.1.6 总结

这份标准中展示了用于车辆安全通行系统的PH功能模块。此功能模块使用自车GNSS定位的历史数据，计算出一条实际自车在过去一段距离上的路径的简洁表征。PH在车与车之间传递，给与其他车辆能够预测道路几何相撞的重要信息。PH在目标车辆的位置分类中起到很重要的作用。标准中展现了三种不同的设计PH模块的方法。这些方法被实际的执行，效果也得到了评价。大量的测试表明，不同方法情况下都对于减少空中传输车辆路径数据量有很大的帮助，而且可以保证误差不超过1m。在前期相关试验中，方法一被选为默认方法，验证了误差1米可以满足实际的目标车辆分类的要求。

A.2 PATH PREDICTION参考设计（信息性附录）

A2.1简介

轨迹预测（Path Prediction （PP））是使用车辆的动态信息来估算驾驶员未来的意图轨迹的一种算法。整个预估过程不依赖于来自外部信息源所给出的未来道路的几何信息（例如通过地图数据库，车辆位置探针等）。

PP采用如下基本操作：

* 采集车辆动态信息
* 通过使用动态信息来计算路径半径，从而表征驾驶员的未来轨迹意图
* 半径=1/曲率
* 通过车辆童泰数据的变化率来计算预测估计的置信度，从而推断出瞬态情况（例如，非稳定状态情况）。

A.2.2 PP设计方法

PP算法设计的原则就是采用车辆的动态信息来计算未来车辆预估轨迹的连续曲率半径。简单来说，就是使用该车辆的速度和方向角的变化率（横摆角速度），通过物理方程来计算曲率。这个曲率可以用来推断车辆未来的路径（如图 31）。




图 32车辆未来路径

PP功能模块需要以下输入信号：

* 车辆速度（m/s）
* 横摆角速度（degree/s）

开发者应该注意分母为0的情况，并且采用适当的手法防止数据一处。这在车辆速度接近于0的时候尤为重要。

A.2.3半径计算

为了更有效的过滤出PP的半径，计算其倒数来过滤出曲率（1/r）。这将可以避免当半径在正负无穷大震荡时产生的滤波器输入信号的较大的不连贯性。一旦曲率被计算出来，信号就将被过滤掉不需要的高频噪声。这个滤波器被设计用来大大减小以下的效应：

* 道路噪声
* 传感器噪声
* 驾驶员的噪声（在车道内左右晃动）




图 33离散二阶低通滤波器

PP功能光模块使用一个二阶低通滤波器来消除横摆角速度信号中的不需要的成分。滤波器是一个标准二阶滤波器的离散化版本，如下图中的方程所示：

在图 32中，ω0 = 2πf0, f0 是截止频率, ζ 是阻尼系数, Ts 采样时间. 注: ζ = 1 (默认) 为高阻尼系统

以下方程为基本的车辆半径计算

* radius (m) = vehicle speed (m/s) / yaw rate (radians/s)

在计算准备过程中，横摆角速度被转化成弧度/秒。为了防止分母为0当车辆为静止状态以及消除滤波器输入信号的较大不连续行，计算使用曲率（半径的倒数）来作为输入。

* curvature (1/m) = yaw rate (radians/s) / vehicle speed (m/s)

在计算曲率的时候，信号通过离散二阶低通滤波器，并且滤波器已经被校准到合适的截止频率，阻尼参数以及采样频率。一旦曲率计算被过滤以后，它将被做倒数计算而转换回半径。当曲率为0或者接近于0的时候，必须注意防止半径计算的溢出。半径的正负计算根据SAE的旋转方向来定义，当车辆视角的顺时针旋转为正符号，而逆时针旋转则代表负符号。

最后需要对两个情况做逻辑检查来决定是否路径为直线：

* 车辆速度小于校准阈值
* 半径计算结果大于校准阈值




图 34车辆路径半径计算

如果上述情况有一种存在，那么过滤之后的半径输出将被设置为应用层标准中定义的缺省值 （32767米）。图 33表示了自车路径半径计算逻辑流程图

A.2.4 置信度计算

当处于稳定状态的时候，PP半径计算的处理技巧是十分有效的；但是在动态环境下就会遇到挑战。所以当路径预估中出现不准启的情况是，必须有一种方法来分别并将动态情况告知其他车辆。 通过在差分并过滤的横摆角速度信号之间插入置信度信息来分别稳定状态。当在短时间内车辆横摆角速度发生很大变化时，置信度指示器将会发出低置信度报告。这些状态可能包含以下一种或更多的情况：

* 变换车道
* 弯曲道路的出入点
* 弯曲道路过渡点
* 避障以及其他高动态驾驶情况

在PP功能模块中，使用差分离散二阶低筒滤波器通过转向输入来识别车辆是否在稳定模式下。下图展示了滤波器的设计：




图 35差分离散二阶低通滤波器

其中, ω0 = 2πf0, f0 为截止频率, ζ 为阻尼系数, Ts 为采样时间. 注: ζ = 1 (默认值) 为高阻尼系统

为了使PP功能模块能够提供高精度的未来路径估计，车辆必须在稳定状态情况下。通过对横摆角速度信号输入的二次计算来确定自车是否处于稳定状态。PP功能模块监视车辆横摆角速度变化率来决定车辆的稳定状态是否快要结束。这是通过图53中的差分离散二阶低通滤波器来实现的。为了是指示器能够在动态驾驶环境下能够主导半径计算，置信度滤波器被调制成高截止频率。这保证了置信度指示器能够在半径变化输出之前报告置信度变化。

在过滤和差分横摆角速度信号之后，输出被使用到一张置信度区间从0%到100%之间的可调查找表之中。

图 35展示了自车稳定状态置信度计算的逻辑流程图




图 36车辆预测行驶轨迹置信度计算

A.2.5 校准

表 5包含了一张PP校准参数表，同时也包含了其他默认，最小，最大配置参数等。

表 5 PP校准参数表

| 校准参数 | 描述 | 缺省值 | 最小值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 曲率截止频率 | 曲率低通滤波器的截止频率 | 0.33 Hz | 0.32 Hz | 0.34 Hz |
| 曲率阻尼参数 | 曲率滤波器阻尼参数 | 1 | 0 | 2 |
| 曲率采样周期 | 离散曲率滤波器采样时间 | 100 ms | 100 ms | 400 ms |
| 最小车辆速度 | 曲率计算所用的车速下限 | 1 m/s | 0 m/s  (straight path only) | 2 m/s |
| 最大半径 | 超过这个半径值，路径将会被视为直线 | 2,500 m | 2,000 m | 5,000 m |
| 直线路径 | 当半径比最大半径大时，半径将被设置为这个值并输出来表明为直线 | 32,767 | 32,767 | 32,767 |
| 置信度截止频率 | 置信度滤波器低通截止频率 | 1 Hz | 0.33 Hz | 1 Hz |
| 置信度阻尼参数 | 置信度滤波器阻尼参数 | 1 | 0 | 2 |
| 置信度滤波器采样周期 | 离散置信度滤波器采样时间 | 100 ms | 100 ms | 400 ms |
| 置信度 | 用滤波和差分之后的横摆角速度来查找的二维查找表 | ~~See~~ **~~Error! Reference source not found.~~** ~~for values~~见表24的值 | | |

表 6置信度查找表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Input: Filtered/Differentiated Yaw Rate (degrees/s2) | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 |
| Output: Confidence (%) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

A.3开阔测试环境 （规范性附录）

“Open Sky” 开阔测试环境是用来描述从设备出发能够遇到最小阻碍的情况下观测到天空。这份标准中定义的开阔测试环境为以下所有情况都满足的环境：

* 从参考设备以及测试设备的GNSS天线相位中心开始，从水平平面开始5度，包含天线所有的方向上，没有车辆可以看到的外部遮挡物。
* 参考设备所使用的GPS卫星数量需要比7个多。
* 参考设备从GPS卫星所测得的HDOP值需要小于等于1.5，而VDOP需要小于等于3.

A.4计算车辆参考位置点（规范性附录）

如图 36所示，在车辆BSM参考位置点与GNSS天线位置关系如下定义：




图 37参考位置点

antOffsetX = 从车辆参考位置沿X轴（带符号的值）到GNSS天线位置的距离（单位：米）

antOffsetY = 从车辆参考位置沿Y轴（带符号的值）到GNSS天线位置的距离（单位：米）

antOffsetZ = 车辆在平面道路上，从车辆参考位置沿Z轴（带符号的值）到GNSS天线位置的高度（单位：米）。此值将始终为负值。例如，对于车顶最高点的天线是地面以上的高度(负值) ，以米为单位。如果天线在地面上方1.05米，则antOffsetZ=−1.05。

因此：

RefLat = 例如，GNSS测量的纬度(度)

RefLon = 例如，GNSS测量经度(度)

RefHeading = 例如GNSS测量航向(度)

Y = − antOffsetY

X = − antOffsetX

使用ConvertXYtoLatLon功能(附录A.2中提供)找到车辆在参考位置点的二维位置。为了传输V2V安全信息，请使用计算出的新纬度和新经度，并且作为车辆在参考位置点的二维位置。然而这些值是每一条V2V发送安全消息计算输出的值。

最后，New\_Elevation = antOffseZ + GNSS测量高程（单位米）。

A.5消息映射（信息性附录）

图 3中的流程图显示了安全特性的通用逻辑设计。表 3提供了对V2V空中数据的映射。



*图 38安全特性逻辑*

*表 3 将应用场景映射到V2V空中数据*

| **V2V 安全信息BSM 内容** | | **FCW, ICW stopped, LTA, BSW/LCW, DNPW** | **EBW, CLW, ICW moving, AVW** |
| --- | --- | --- | --- |
| DE\_DSecond  DE\_Latitude  DE\_Longitude  DE\_Elevation  DF\_PositionConfidenceSet DE\_Heading | 相对道路级定位 |  | 满足的需求:   * 相对道路水平目标分类 * 威胁评估 * 威胁评估的可信度和系统的稳健性 |
| 相对车道级  定位 | 满足的需求:   * 相对道路水平目标分类 * 威胁评估 * 威胁评估的可信度和系统的稳健性 |  |
| DE\_VehicleWidth  DF\_PathHistory  DF\_PathPrediction | | 满足的需求:   * 相对道路水平目标分类 | 满足的需求:   * 相对道路水平目标分类 |
| DE\_Speed  DE\_TransmissionState  DE\_Acceleration (Longitudinal)  DF\_BrakeSystemStatus  DE\_ExteriorLights  DE\_VehicleLength | | 满足的需求:   * 威胁评估 * 威胁评估的可信度和系统的稳健性 | 满足的需求:   * 威胁评估 * 威胁评估的可信度和系统的稳健性 |
| DE\_SteeringWheelAngle  DE\_Acceleration (Lateral)  DE\_Acceleration (Vertical)  DE\_YawRate | | 满足的需求:   * 威胁评估的可信度和系统的稳健性 | 满足的需求:   * 威胁评估的可信度和系统的稳健性 |
| DE\_VehicleEventFlags | |  | 满足的需求: (EBW 和CLW，AVW):   * 硬制动事件通知 * 失控事件通知 * 异常事件通知等 |

A.6 DE\_EventType（交通事件索引）类型及取值（规范性附录）

表A.1：DE\_EventType类型与取值

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 交通事件中文名称 | 事件分类 | 交通事件参考标准 |
| 0301 | 雨（Rain） | 恶劣天气（AdverseWeather） | GB/T 29100-2012 道路交通信息服务 交通事件分类与编码：“暴雨”  GB/T 27967-2011 公路交通气象预报格式：附录A降水强度 |
| 0308 | 雪（Snow） | 恶劣天气（AdverseWeather） | GB/T 29100-2012 道路交通信息服务 交通事件分类与编码：“暴雪”  GB/T 27967-2011 公路交通气象预报格式：附录A降水强度 |
| 0305 | 雾（Fog） | 恶劣天气（AdverseWeather） | GB/T 29100-2012 道路交通信息服务 交通事件分类与编码：“大雾”  GB/T 27967-2011 公路交通气象预报格式：附录C表C.1雾能见度等级 |
| 0311 | 霾（Haze） | 恶劣天气（AdverseWeather） | GB/T 29100-2012 道路交通信息服务 交通事件分类与编码：“霾”  GB/T 27967-2011 公路交通气象预报格式：附录C表C.1雾能见度等级 |
| 0302 | 冰雹（Hail） | 恶劣天气（AdverseWeather） | GB/T 29100-2012 道路交通信息服务 交通事件分类与编码：“冰雹”  GB/T 27957-2011 冰雹等级 |
| 0304 | 风（Wind） | 恶劣天气（AdverseWeather） | GB/T 29100-2012 道路交通信息服务 交通事件分类与编码：“大风”  GB/T 27967-2011 公路交通气象预报格式：附录B风力等级划分 |
| 0399 | 沙尘暴（SandStorm） | 恶劣天气（AdverseWeather） | GB/T 29100-2012 道路交通信息服务 交通事件分类与编码：“其他”  GB/T 27967-2011 公路交通气象预报格式：附录C表C.2沙尘能见度等级 |
| 0707 | 道路拥堵（TrafficJam） | 异常路况（AbnormalTraffic） | GB/T 29100-2012 道路交通信息服务 交通事件分类与编码：“交通集中阻塞” |
| 0401 | 抛洒物识别（ThrowingObject） | 异常路况（AbnormalTraffic） | GB/T 29100-2012 道路交通信息服务 交通事件分类与编码：“散乱物体” |
| 0405 | 行人识别（Pedestrian） | 异常路况（AbnormalTraffic） | GB/T 29100-2012 道路交通信息服务 交通事件分类与编码：“人” |
| 0406 | 动物识别（Animal） | 异常路况（AbnormalTraffic） | GB/T 29100-2012 道路交通信息服务 交通事件分类与编码：“动物” |
| 0408 | 路面湿滑（SlipperyRoad） | 异常路况（AbnormalTraffic） | GB/T 29100-2012 道路交通信息服务 交通事件分类与编码：“湿滑” |
| 0409 | 路面结冰（IcyRoad） | 异常路况（AbnormalTraffic） | GB/T 29100-2012 道路交通信息服务 交通事件分类与编码：“道路结冰” |
| 0202 | 火灾检测（Fire） | 异常路况（AbnormalTraffic） | GB/T 29100-2012 道路交通信息服务 交通事件分类与编码：“车辆火灾”、“路面火灾”等 |
| 0205 | 道路设施破损（FacilityDamaged） | 异常路况（AbnormalTraffic） | GB/T 29100-2012 道路交通信息服务 交通事件分类与编码：“道路设施火灾” |
| 0901 | 车辆超速（VehicleOverspeed） | 异常车况（AbnormalVehicle） | 暂无标准依据 |
| 0902 | 车辆慢行（VehicleSlow） | 异常车况（AbnormalVehicle） | 暂无标准依据 |
| 0903 | 车辆停驶（VehicleStop） | 异常车况（AbnormalVehicle） | 暂无标准依据 |
| 0904 | 车辆逆行（VehicleConverse） | 异常车况（AbnormalVehicle） | 暂无标准依据 |
| 0905 | 紧急车辆优先通行  （EmergencyVehicle） | 异常车况（AbnormalVehicle） | 暂无标准依据 |
| 0906 | 大货车识别（Truck） | 异常车况（AbnormalVehicle） | 暂无标准依据 |

A.7 道路抽象点选取要求

Map和RSI消息中通过 PointList的方式抽象描述了道路的急和形状，这里我们对选取点的精度进行要求。具体要求如下：

* 第一个点为上游节点进入该路段的第一个点；
* 最后一个点为进入下游节点的停止线的中心点；
* Link 点集中任意连续两点连线上的点，距离实际覆盖的道路中心线的垂直距离，需要小于ActualError值；
* Lane 集中任意连续两点连线上的点，距离实际覆盖的车道中心线的垂直距离，需要小于ActualError值
* RTS 中如果RTS和RTE影响的Path，为实际的道路，也需要符合上面的规范。




图 39 弯路双车道




图 40直行单车道